{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":2714,"n_cols":11,"rows_kept":2714,"flags":["formulas_cached_only"]}
["产地","产品名称","产品规格","产品材质","产品级别","宽度","长度","购货块支数","实际购货重","货位垛号","货位层数"]
["安钢      ","锅炉容器板      ","16mm            ","Q345R           ","切边            ",2000,9500,1,2.454,"C6-2      ",16]
["安钢      ","锅炉容器板      ","16mm            ","Q345R           ","切边            ",2000,9700,1,2.505,"C6-2      ",15]
["安钢      ","锅炉容器板      ","16mm            ","Q345R           ","切边            ",2000,9550,1,2.466,"C6-2      ",14]
["安钢      ","锅炉容器板      ","16mm            ","Q345R           ","切边            ",2000,9700,1,2.505,"C6-2      ",13]
["安钢      ","锅炉容器板      ","16mm            ","Q345R           ","切边            ",2000,9700,1,2.505,"C6-2      ",12]
["安钢      ","锅炉容器板      ","16mm            ","Q345R           ","切边            ",2000,9550,1,2.466,"C6-2      ",11]
["安钢      ","锅炉容器板      ","16mm            ","Q345R           ","切边            ",2000,9400,1,2.428,"C6-2      ",10]
["安钢      ","锅炉容器板      ","16mm            ","Q345R           ","切边            ",2000,6700,1,1.73,"C6-2      ",9]
["安钢      ","锅炉容器板      ","16mm            ","Q345R           ","切边            ",2000,7500,1,1.937,"C6-2      ",8]
["安钢      ","锅炉容器板      ","16mm            ","Q345R           ","切边            ",2000,9700,1,2.505,"C6-2      ",7]
["安钢      ","锅炉容器板      ","16mm            ","Q345R           ","切边            ",2000,9550,1,2.466,"C6-2      ",6]
["安钢      ","锅炉容器板      ","16mm            ","Q345R           ","切边            ",2000,9700,1,2.505,"C6-2      ",5]
["安钢      ","锅炉容器板      ","16mm            ","Q345R           ","切边            ",2000,9500,1,2.454,"C6-2      ",4]
["安钢      ","锅炉容器板      ","16mm            ","Q345R           ","切边            ",2000,9700,1,2.505,"C6-2      ",3]
["安钢      ","锅炉容器板      ","16mm            ","Q345R           ","切边            ",2000,9700,1,2.505,"C6-2      ",2]
["安钢      ","锅炉容器板      ","16mm            ","Q345R           ","切边            ",2000,9700,1,2.505,"C6-2      ",1]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",133]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",132]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",131]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",130]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",129]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9600,1,2.11,"B3-6      ",128]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",127]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",126]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",125]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",124]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9350,1,2.055,"B3-6      ",123]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10150,1,2.231,"B3-6      ",122]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9350,1,2.055,"B3-6      ",121]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",120]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10250,1,2.253,"B3-6      ",119]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9650,1,2.121,"B3-6      ",118]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",117]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,2.176,"B3-6      ",116]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9700,1,2.132,"B3-6      ",115]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",114]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",113]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",112]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",111]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9700,1,2.132,"B3-6      ",110]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9700,1,2.132,"B3-6      ",109]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9700,1,2.132,"B3-6      ",108]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9500,1,2.088,"B3-6      ",107]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",106]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",105]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",104]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",103]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",102]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9600,1,2.11,"B3-6      ",101]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,2.176,"B3-6      ",100]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",99]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,2.176,"B3-6      ",98]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10000,1,2.198,"B3-6      ",97]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9700,1,2.132,"B3-6      ",96]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",95]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",94]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9600,1,2.11,"B3-6      ",93]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9600,1,2.11,"B3-6      ",92]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9600,1,2.11,"B3-6      ",91]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",90]
["安钢      ","碳结中板        ","12mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,1.865,"B2-8      ",12]
["安钢      ","碳结中板        ","12mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,1.846,"B2-8      ",11]
["安钢      ","碳结中板        ","12mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,1.846,"B2-8      ",10]
["安钢      ","碳结中板        ","12mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,1.846,"B2-8      ",9]
["安钢      ","碳结中板        ","12mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9700,1,1.827,"B2-8      ",8]
["安钢      ","碳结中板        ","12mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9150,1,1.724,"B2-8      ",7]
["安钢      ","碳结中板        ","12mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9600,1,1.809,"B2-8      ",6]
["安钢      ","碳结中板        ","12mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,1.865,"B2-8      ",5]
["安钢      ","碳结中板        ","12mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9200,1,1.733,"B2-8      ",4]
["安钢      ","碳结中板        ","12mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,1.846,"B2-8      ",3]
["安钢      ","碳结中板        ","12mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,1.846,"B2-8      ",2]
["安钢      ","碳结中板        ","12mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,1.771,"B2-8      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10100,1,2.442,"D3-3      ",44]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"D3-3      ",43]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"D3-3      ",42]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9900,1,2.394,"D3-3      ",41]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10000,1,2.418,"D3-3      ",40]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"D3-3      ",39]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10200,1,2.466,"D3-3      ",38]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"D3-3      ",37]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9900,1,2.394,"D3-3      ",36]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"D3-3      ",35]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10100,1,2.442,"D3-3      ",34]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10200,1,2.466,"D3-3      ",33]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10100,1,2.442,"D3-3      ",32]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10050,1,2.43,"D3-3      ",31]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"D3-3      ",30]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"D3-3      ",29]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10600,1,2.563,"D3-3      ",28]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"D3-3      ",27]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"D3-3      ",26]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"D3-3      ",25]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"D3-3      ",24]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9400,1,2.273,"D3-3      ",23]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8300,1,2.007,"D3-3      ",22]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"D3-3      ",21]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",89]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",88]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9650,1,2.121,"B3-6      ",87]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",86]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",85]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10100,1,2.22,"B3-6      ",84]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9650,1,2.121,"B3-6      ",83]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,2.176,"B3-6      ",82]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",81]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10100,1,2.22,"B3-6      ",80]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",79]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9500,1,2.088,"B3-6      ",78]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,2.176,"B3-6      ",77]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,2.176,"B3-6      ",76]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,8250,1,1.813,"B3-6      ",75]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9700,1,2.132,"B3-6      ",74]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9700,1,2.132,"B3-6      ",73]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",72]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,2.176,"B3-6      ",71]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",70]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",69]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9700,1,2.132,"B3-6      ",68]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10000,1,2.198,"B3-6      ",67]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",66]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",65]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",64]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",63]
["安钢      ","碳结中板        ","45mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",1900,8300,1,5.945,"B17-3     ",12]
["安钢      ","碳结中板        ","45mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",1900,8200,1,5.93,"B17-3     ",11]
["安钢      ","碳结中板        ","45mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",1900,8250,1,5.938,"B17-3     ",10]
["安钢      ","碳结中板        ","45mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",1900,8300,1,5.967,"B17-3     ",9]
["安钢      ","碳结中板        ","45mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",1900,8250,1,5.944,"B17-3     ",8]
["安钢      ","碳结中板        ","45mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",1900,8200,1,5.941,"B17-3     ",7]
["安钢      ","碳结中板        ","45mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",1900,8250,1,5.956,"B17-3     ",6]
["安钢      ","碳结中板        ","45mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",1900,8250,1,5.956,"B17-3     ",5]
["安钢      ","碳结中板        ","40mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2000,8800,1,5.704,"B17-7     ",6]
["安钢      ","碳结中板        ","40mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2000,8700,1,5.654,"B17-7     ",5]
["安钢      ","碳结中板        ","40mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2000,8650,1,5.636,"B17-7     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"D2-3      ",25]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"D2-3      ",24]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"D2-3      ",23]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"D2-3      ",22]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"D2-3      ",21]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"D2-3      ",20]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"D2-3      ",19]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10150,1,1.753,"D2-3      ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"D2-3      ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"D2-3      ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10300,1,1.779,"D2-3      ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"D2-3      ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10150,1,1.753,"D2-3      ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"D2-3      ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"D2-3      ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"D2-3      ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"D2-3      ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"D2-3      ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"D2-3      ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10450,1,1.805,"D2-3      ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10300,1,1.779,"D2-3      ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10300,1,1.779,"D2-3      ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10450,1,1.805,"D2-3      ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,9600,1,1.658,"D2-3      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"D2-3      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"D3-3      ",20]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9900,1,2.394,"D3-3      ",19]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9900,1,2.394,"D3-3      ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"D3-3      ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9900,1,2.394,"D3-3      ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"D3-3      ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"D3-3      ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9900,1,2.394,"D3-3      ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10200,1,2.466,"D3-3      ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9850,1,2.382,"D3-3      ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10000,1,2.418,"D3-3      ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"D3-3      ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9900,1,2.394,"D3-3      ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"D3-3      ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10100,1,2.442,"D3-3      ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"D3-3      ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10000,1,2.418,"D3-3      ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"D3-3      ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10000,1,2.418,"D3-3      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"D3-3      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","22mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10900,1,4.141,"A5-6      ",22]
["安钢      ","低合金中板      ","22mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10900,1,4.141,"A5-6      ",21]
["安钢      ","低合金中板      ","22mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10700,1,4.065,"A5-6      ",20]
["安钢      ","低合金中板      ","22mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10900,1,4.141,"A5-6      ",19]
["安钢      ","低合金中板      ","22mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10800,1,4.103,"A5-6      ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","22mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10500,1,3.989,"A5-6      ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","22mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10600,1,4.027,"A5-6      ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","22mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10800,1,4.103,"A5-6      ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","22mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10800,1,4.103,"A5-6      ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","22mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10600,1,4.027,"A5-6      ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","22mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10700,1,4.065,"A5-6      ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","22mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10550,1,4.008,"A5-6      ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","22mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10550,1,4.008,"A5-6      ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","22mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10800,1,4.103,"A5-6      ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","22mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10500,1,3.989,"A5-6      ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","22mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10500,1,3.989,"A5-6      ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","22mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10800,1,4.103,"A5-6      ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","22mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10800,1,4.103,"A5-6      ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","22mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10550,1,4.008,"A5-6      ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","22mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10700,1,4.065,"A5-6      ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9700,1,2.68,"A4-6      ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9700,1,2.68,"A4-6      ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9700,1,2.68,"A4-6      ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9700,1,2.68,"A4-6      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9700,1,2.68,"A4-6      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10200,1,2.466,"A4-5      ",28]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10000,1,2.418,"A4-5      ",27]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A4-5      ",26]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10000,1,2.418,"A4-5      ",25]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10350,1,2.502,"A4-5      ",24]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10100,1,2.442,"A4-5      ",23]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10300,1,2.49,"A4-5      ",22]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9900,1,2.394,"A4-5      ",21]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A4-5      ",20]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9900,1,2.394,"A4-5      ",19]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A4-5      ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A4-5      ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A4-5      ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A4-5      ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A4-5      ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A4-5      ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A4-5      ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A4-5      ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A4-5      ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A4-5      ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A4-5      ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A4-5      ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10000,1,2.418,"A4-5      ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A4-5      ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8850,1,2.14,"A4-5      ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A4-5      ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A4-5      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9900,1,2.394,"A4-5      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10100,1,1.744,"A3-4      ",64]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",63]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10600,1,1.831,"A3-4      ",62]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",61]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10500,1,1.813,"A3-4      ",60]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",59]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9900,1,1.71,"A3-4      ",58]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",57]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",56]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",55]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,11000,1,1.9,"A3-4      ",54]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",53]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",52]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",51]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",50]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",49]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10150,1,1.753,"A3-4      ",48]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10550,1,1.822,"A3-4      ",47]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",46]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10400,1,1.796,"A3-4      ",45]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10200,1,1.762,"A3-4      ",44]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10350,1,1.787,"A3-4      ",43]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9900,1,1.71,"A3-4      ",42]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",41]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9900,1,1.71,"A3-4      ",40]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",39]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",38]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",37]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",36]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",35]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10400,1,1.796,"A3-4      ",34]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10350,1,1.787,"A3-4      ",33]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10100,1,1.744,"A3-4      ",32]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10400,1,1.796,"A3-4      ",31]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10400,1,1.796,"A3-4      ",30]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",29]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10200,1,1.762,"A3-4      ",28]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",27]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",26]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",25]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9600,1,1.658,"A3-4      ",24]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",23]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",22]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",21]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10350,1,1.787,"A3-4      ",20]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",19]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10400,1,1.796,"A3-4      ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10150,1,1.753,"A3-4      ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10300,1,1.779,"A3-4      ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10650,1,1.839,"A3-4      ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10200,1,1.762,"A3-4      ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10200,1,1.762,"A3-4      ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10350,1,1.787,"A3-4      ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A3-4      ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10650,1,1.839,"A3-4      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8500,1,2.936,"A4-7      ",22]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8800,1,3.04,"A4-7      ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8500,1,2.936,"A4-7      ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8500,1,2.936,"A4-7      ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8500,1,2.936,"A4-7      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8800,1,3.04,"A4-7      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10100,1,1.744,"A1-5      ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10650,1,1.839,"A1-5      ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10350,1,1.787,"A1-5      ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,8700,1,1.502,"A1-5      ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A1-5      ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A1-5      ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A1-5      ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A1-5      ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A1-5      ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A1-5      ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A1-5      ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10550,1,1.822,"A1-5      ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10050,1,1.736,"A1-5      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,9900,1,1.71,"A1-5      ",1]
["安钢      ","锅炉容器板      ","10mm            ","Q345R           ","切边            ",2200,9950,1,1.779,"C3-3      ",22]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11000,1,1.727,"A3-5      ",30]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11000,1,1.727,"A3-5      ",29]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,10800,1,1.696,"A3-5      ",28]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11000,1,1.727,"A3-5      ",27]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11200,1,1.758,"A3-5      ",26]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11100,1,1.743,"A3-5      ",25]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,10900,1,1.711,"A3-5      ",24]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,10800,1,1.696,"A3-5      ",23]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11200,1,1.758,"A3-5      ",22]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11000,1,1.727,"A3-5      ",21]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11300,1,1.774,"A3-5      ",20]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,10900,1,1.711,"A3-5      ",19]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11000,1,1.727,"A3-5      ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,10800,1,1.696,"A3-5      ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11100,1,1.743,"A3-5      ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11300,1,1.774,"A3-5      ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,10900,1,1.711,"A3-5      ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11000,1,1.727,"A3-5      ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,10900,1,1.711,"A3-5      ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11000,1,1.727,"A3-5      ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11000,1,1.727,"A3-5      ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11000,1,1.727,"A3-5      ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,10900,1,1.711,"A3-5      ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11000,1,1.727,"A3-5      ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11000,1,1.727,"A3-5      ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11000,1,1.727,"A3-5      ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11100,1,1.743,"A3-5      ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,10800,1,1.696,"A3-5      ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11000,1,1.727,"A3-5      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,10900,1,1.711,"A3-5      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8800,1,2.128,"A2-6      ",44]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9000,1,2.176,"A2-6      ",43]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9750,1,2.357,"A3-3      ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10800,1,2.611,"A3-3      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10750,1,2.599,"A3-3      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,7600,1,2.625,"A3-2      ",1]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.072,"A2-3      ",2]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9200,1,1.907,"A2-3      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10100,1,1.744,"A3-4      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8500,1,2.936,"A4-7      ",21]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8300,1,2.867,"A4-7      ",20]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8450,1,2.919,"A4-7      ",19]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8000,1,2.763,"A4-7      ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8000,1,2.763,"A4-7      ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8300,1,2.867,"A4-7      ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8000,1,2.763,"A4-7      ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8000,1,2.763,"A4-7      ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8000,1,2.763,"A4-7      ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8000,1,2.763,"A4-7      ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8000,1,2.763,"A4-7      ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8000,1,2.763,"A4-7      ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8000,1,2.763,"A4-7      ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8000,1,2.763,"A4-7      ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8000,1,2.763,"A4-7      ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8000,1,2.763,"A4-7      ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10200,1,2.818,"D5-7      ",26]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D5-7      ",25]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9900,1,2.736,"D5-7      ",24]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10300,1,2.846,"D5-7      ",23]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9600,1,2.653,"D5-7      ",22]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9750,1,2.694,"D5-7      ",21]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10100,1,2.791,"D5-7      ",20]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9700,1,2.68,"D5-7      ",19]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10200,1,2.818,"D5-7      ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9700,1,2.68,"D5-7      ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9700,1,2.68,"D5-7      ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9700,1,2.68,"D5-7      ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D5-7      ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.708,"D5-7      ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10300,1,2.846,"D5-7      ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,11000,1,3.04,"D5-7      ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.708,"D5-7      ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9600,1,2.653,"D5-7      ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9700,1,2.68,"D5-7      ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9700,1,2.68,"D5-7      ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8500,1,2.349,"D5-7      ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10100,1,2.791,"D5-7      ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9700,1,2.68,"D5-7      ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9700,1,2.68,"D5-7      ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9700,1,2.68,"D5-7      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","16mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9700,1,2.68,"D5-7      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10100,1,1.744,"D2-8      ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9900,1,1.71,"D2-8      ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"D2-8      ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10100,1,1.744,"D2-8      ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"D2-8      ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9600,1,1.658,"D2-8      ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9500,1,1.641,"D2-8      ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"D2-8      ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10600,1,1.831,"D2-8      ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9900,1,1.71,"D2-8      ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10300,1,1.779,"D2-8      ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"D2-8      ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9800,1,1.692,"D2-8      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10100,1,1.744,"D2-8      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","45mm            ","Q345B           ","毛边保性能      ",1900,8300,1,5.938,"D12-2     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","45mm            ","Q345B           ","毛边保性能      ",1900,8300,1,5.952,"D12-2     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","45mm            ","Q345B           ","毛边保性能      ",1900,8350,1,5.993,"D12-2     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","45mm            ","Q345B           ","毛边保性能      ",1900,8100,1,5.738,"D12-2     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","45mm            ","Q345B           ","毛边保性能      ",1900,8300,1,5.993,"D12-2     ",1]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9700,1,2.132,"B3-6      ",62]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,2.176,"B3-6      ",61]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,2.066,"B3-6      ",60]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10300,1,2.264,"B3-6      ",59]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9700,1,2.132,"B3-6      ",58]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10100,1,2.22,"B3-6      ",57]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",56]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,2.176,"B3-6      ",55]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",54]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",53]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",52]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",51]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",50]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",49]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",48]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",47]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",46]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,2.176,"B3-6      ",45]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9100,1,2,"B3-6      ",44]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9600,1,2.11,"B3-6      ",43]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9200,1,2.022,"B3-6      ",42]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,2.066,"B3-6      ",41]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",40]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",39]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",38]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,2.176,"B3-6      ",37]
["安钢      ","碳结中板        ","40mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2000,8700,1,5.689,"B17-7     ",3]
["安钢      ","碳结中板        ","40mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2000,8700,1,5.682,"B17-7     ",2]
["安钢      ","碳结中板        ","40mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2000,8700,1,5.651,"B17-7     ",1]
["安钢      ","碳结中板        ","45mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",1900,8300,1,5.975,"B17-3     ",4]
["安钢      ","碳结中板        ","45mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",1900,8300,1,5.994,"B17-3     ",3]
["安钢      ","碳结中板        ","45mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",1900,8300,1,5.958,"B17-3     ",2]
["安钢      ","碳结中板        ","45mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",1900,8200,1,5.943,"B17-3     ",1]
["安钢      ","碳结中板        ","45mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",1900,8000,1,5.663,"B17-5     ",4]
["安钢      ","碳结中板        ","45mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",1900,8050,1,5.727,"B17-5     ",3]
["安钢      ","碳结中板        ","45mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",1900,6550,1,4.755,"B17-5     ",2]
["安钢      ","碳结中板        ","45mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",1900,8150,1,5.7,"B17-5     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11300,1,1.774,"A10-5     ",23]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11400,1,1.79,"A10-5     ",22]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11000,1,1.727,"A10-5     ",21]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11100,1,1.743,"A10-5     ",20]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11100,1,1.743,"A10-5     ",19]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11100,1,1.743,"A10-5     ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,10900,1,1.711,"A10-5     ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11100,1,1.743,"A10-5     ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11000,1,1.727,"A10-5     ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11100,1,1.743,"A10-5     ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11200,1,1.758,"A10-5     ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11100,1,1.743,"A10-5     ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11300,1,1.774,"A10-5     ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11000,1,1.727,"A10-5     ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11000,1,1.727,"A10-5     ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11100,1,1.743,"A10-5     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11000,1,1.727,"A10-5     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,10800,1,1.696,"A10-5     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11000,1,1.727,"A10-5     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11200,1,1.758,"A10-5     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11200,1,1.758,"A10-5     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,11000,1,1.727,"A10-5     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345D           ","切边            ",2000,10800,1,1.696,"A10-5     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","12mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10000,1,2.072,"A8-7      ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","12mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"A8-7      ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","12mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"A8-7      ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","12mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"A8-7      ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","12mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10200,1,2.114,"A8-7      ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","12mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9850,1,2.041,"A8-7      ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","12mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10000,1,2.072,"A8-7      ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","12mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9600,1,1.99,"A8-7      ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","12mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10400,1,2.155,"A8-7      ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","12mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9500,1,1.969,"A8-7      ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","12mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"A8-7      ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","12mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"A8-7      ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","12mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"A8-7      ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","12mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"A8-7      ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","12mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"A8-7      ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","12mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"A8-7      ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","12mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9500,1,1.969,"A8-7      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","12mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"A8-7      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345B           ","切边            ",2000,9800,1,2.769,"D10-3     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345B           ","切边            ",2000,9800,1,2.769,"D10-3     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8500,1,2.936,"D14-7     ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8500,1,2.936,"D14-7     ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8500,1,2.936,"D14-7     ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8500,1,2.936,"D14-7     ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8500,1,2.936,"D14-7     ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8800,1,3.04,"D14-7     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8800,1,3.04,"D14-7     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8550,1,2.953,"D14-7     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8500,1,2.936,"D14-7     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8850,1,3.057,"D14-7     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8750,1,3.022,"D14-7     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9000,1,3.109,"D14-7     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8200,1,2.832,"D14-7     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,7000,1,1.692,"A2-6      ",42]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9850,1,2.382,"A2-6      ",41]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10000,1,2.418,"A2-6      ",40]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9300,1,2.249,"A2-6      ",39]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10000,1,2.418,"A2-6      ",38]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10000,1,2.418,"A2-6      ",37]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10000,1,2.418,"A2-6      ",36]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10000,1,2.418,"A2-6      ",35]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10000,1,2.418,"A2-6      ",34]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10000,1,2.418,"A2-6      ",33]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10000,1,2.418,"A2-6      ",32]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10000,1,2.418,"A2-6      ",31]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A2-6      ",30]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A2-6      ",29]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10000,1,2.418,"A2-6      ",28]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A2-6      ",27]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A2-6      ",26]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A2-6      ",25]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A2-6      ",24]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A2-6      ",23]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A2-6      ",22]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A2-6      ",21]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A2-6      ",20]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9750,1,2.357,"A2-6      ",19]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10050,1,2.43,"A2-6      ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9950,1,2.406,"A2-6      ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9900,1,2.394,"A2-6      ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A2-6      ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","22mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,11200,1,4.255,"A5-6      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","22mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,11200,1,4.255,"A5-6      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","22mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,11100,1,4.217,"D8-8      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",86]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,10300,1,1.067,"X34-2     ",101]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,10200,1,1.057,"X34-2     ",108]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11200,1,1.161,"X34-2     ",107]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,10000,1,1.036,"X34-2     ",106]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11300,1,1.171,"X34-2     ",105]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11300,1,1.171,"X34-2     ",104]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11300,1,1.171,"X34-2     ",103]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",102]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,10300,1,1.067,"X34-2     ",100]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11300,1,1.171,"X34-2     ",99]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,10800,1,1.119,"X34-2     ",98]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",97]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,7800,1,0.808,"X34-2     ",96]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",95]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,10800,1,1.119,"X34-2     ",94]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,10500,1,1.088,"X34-2     ",93]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,9700,1,1.005,"X34-2     ",92]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11300,1,1.171,"X34-2     ",91]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,10000,1,1.036,"X34-2     ",90]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,7900,1,0.819,"X34-2     ",89]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,7900,1,0.819,"X34-2     ",88]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,8000,1,0.829,"X34-2     ",87]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",85]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,7800,1,0.808,"X34-2     ",84]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,8800,1,0.912,"X34-2     ",83]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,8800,1,0.912,"X34-2     ",82]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,8000,1,0.829,"X34-2     ",81]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",80]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,6500,1,0.674,"X34-2     ",79]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11700,1,1.212,"X34-2     ",78]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11800,1,1.223,"X34-2     ",77]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,12400,1,1.285,"X34-2     ",76]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11200,1,1.161,"X34-2     ",75]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",74]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",73]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",72]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",71]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",70]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",69]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",68]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",67]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11900,1,1.233,"X34-2     ",66]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",65]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,10400,1,1.078,"X34-2     ",64]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",63]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",62]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",61]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",60]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",59]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",58]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",57]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,10400,1,1.078,"X34-2     ",56]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",55]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11800,1,1.223,"X34-2     ",54]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,10000,1,1.036,"X34-2     ",53]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,10000,1,1.036,"X34-2     ",52]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",51]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",50]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",49]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,10300,1,1.067,"X34-2     ",48]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11800,1,1.223,"X34-2     ",47]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11200,1,1.161,"X34-2     ",46]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,6500,1,0.674,"X34-2     ",45]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,6500,1,0.674,"X34-2     ",44]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",43]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11500,1,1.192,"X34-2     ",42]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,7000,1,0.725,"X34-2     ",41]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,7000,1,0.725,"X34-2     ",40]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11000,1,1.14,"X34-2     ",39]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11700,1,1.212,"X34-2     ",38]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11700,1,1.212,"X34-2     ",37]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11200,1,1.161,"X34-2     ",36]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11000,1,1.14,"X34-2     ",35]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11700,1,1.212,"X34-2     ",34]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11700,1,1.212,"X34-2     ",33]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11700,1,1.212,"X34-2     ",32]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11700,1,1.212,"X34-2     ",31]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11700,1,1.212,"X34-2     ",30]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11600,1,1.202,"X34-2     ",29]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,10500,1,1.088,"X34-2     ",28]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,10400,1,1.078,"X34-2     ",27]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11700,1,1.212,"X34-2     ",26]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,10400,1,1.078,"X34-2     ",25]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,10400,1,1.078,"X34-2     ",24]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11600,1,1.202,"X34-2     ",23]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,10400,1,1.078,"X34-2     ",22]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11600,1,1.202,"X34-2     ",21]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11600,1,1.262,"X36-1     ",76]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11600,1,1.262,"X36-1     ",75]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11000,1,1.197,"X36-1     ",74]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11000,1,1.197,"X36-1     ",73]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11000,1,1.197,"X36-1     ",72]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11000,1,1.197,"X36-1     ",71]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11000,1,1.197,"X36-1     ",70]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,8300,1,0.903,"X36-1     ",69]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,8000,1,0.87,"X36-1     ",68]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11000,1,1.197,"X36-1     ",67]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,10900,1,1.186,"X36-1     ",66]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11100,1,1.208,"X36-1     ",65]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11000,1,1.197,"X36-1     ",64]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11000,1,1.197,"X36-1     ",63]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11000,1,1.197,"X36-1     ",62]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11000,1,1.197,"X36-1     ",61]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11100,1,1.208,"X36-1     ",60]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11000,1,1.197,"X36-1     ",59]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,7700,1,0.838,"X36-1     ",58]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,7700,1,0.838,"X36-1     ",57]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11000,1,1.197,"X36-1     ",56]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11100,1,1.208,"X36-1     ",55]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11100,1,1.208,"X36-1     ",54]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11100,1,1.208,"X36-1     ",53]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11100,1,1.208,"X36-1     ",52]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11100,1,1.208,"X36-1     ",51]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11100,1,1.208,"X36-1     ",50]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11000,1,1.197,"X36-1     ",49]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11000,1,1.197,"X36-1     ",48]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11100,1,1.208,"X36-1     ",47]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11000,1,1.197,"X36-1     ",46]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11100,1,1.208,"X36-1     ",45]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11100,1,1.208,"X36-1     ",44]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11100,1,1.208,"X36-1     ",43]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11000,1,1.197,"X36-1     ",42]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,8000,1,0.87,"X36-1     ",41]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11100,1,1.208,"X36-1     ",40]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11400,1,1.24,"X36-1     ",39]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11100,1,1.208,"X36-1     ",38]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11100,1,1.208,"X36-1     ",37]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11100,1,1.208,"X36-1     ",36]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11100,1,1.208,"X36-1     ",35]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11100,1,1.208,"X36-1     ",34]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,9000,1,0.979,"X36-1     ",33]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11100,1,1.208,"X36-1     ",32]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,9100,1,0.99,"X36-1     ",31]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,8300,1,0.903,"X36-1     ",30]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,9100,1,0.99,"X36-1     ",29]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,10900,1,1.186,"X36-1     ",28]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11100,1,1.208,"X36-1     ",27]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11400,1,1.24,"X36-1     ",26]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11000,1,1.197,"X36-1     ",25]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11600,1,1.262,"X36-1     ",24]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11600,1,1.262,"X36-1     ",23]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11400,1,1.24,"X36-1     ",22]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11600,1,1.262,"X36-1     ",21]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,7500,1,0.816,"X36-1     ",20]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11600,1,1.262,"X36-1     ",19]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11600,1,1.262,"X36-1     ",18]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,6700,1,0.729,"X36-1     ",17]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,6700,1,0.729,"X36-1     ",16]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11600,1,1.262,"X36-1     ",15]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11600,1,1.262,"X36-1     ",14]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11600,1,1.262,"X36-1     ",13]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11600,1,1.262,"X36-1     ",12]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11600,1,1.262,"X36-1     ",11]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,6800,1,0.74,"X36-1     ",10]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,6800,1,0.74,"X36-1     ",9]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11500,1,1.251,"X36-1     ",8]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11500,1,1.251,"X36-1     ",7]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11700,1,1.273,"X36-1     ",6]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11600,1,1.262,"X36-1     ",5]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11600,1,1.262,"X36-1     ",4]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11600,1,1.262,"X36-1     ",3]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11600,1,1.262,"X36-1     ",2]
["安钢      ","锅炉容器板      ","6mm             ","Q345R           ","切边            ",2200,11600,1,1.262,"X36-1     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11000,1,1.14,"X34-2     ",20]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11000,1,1.14,"X34-2     ",19]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,9500,1,0.984,"X34-2     ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11200,1,1.161,"X34-2     ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,9500,1,0.984,"X34-2     ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,10900,1,1.129,"X34-2     ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,10900,1,1.129,"X34-2     ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,12400,1,1.285,"X34-2     ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11600,1,1.202,"X34-2     ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,10100,1,1.047,"X34-2     ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11000,1,1.14,"X34-2     ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,10100,1,1.047,"X34-2     ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,10900,1,1.129,"X34-2     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,10900,1,1.129,"X34-2     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11600,1,1.202,"X34-2     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,7500,1,0.777,"X34-2     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11600,1,1.202,"X34-2     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,10100,1,1.047,"X34-2     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11600,1,1.202,"X34-2     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,10500,1,1.088,"X34-2     ",1]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10700,1,5.751,"B13-3     ",33]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10500,1,5.65,"B13-3     ",32]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10400,1,5.577,"B13-3     ",31]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10550,1,5.663,"B13-3     ",30]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10600,1,5.695,"B13-3     ",29]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10650,1,5.695,"B13-3     ",28]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10700,1,5.7,"B13-3     ",27]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,11000,1,5.8,"B13-3     ",26]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10750,1,5.73,"B13-3     ",25]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10700,1,5.67,"B13-3     ",24]
["安钢      ","碳结中板        ","25mm            ","Q235B           ","切边            ",2200,10700,1,4.62,"B15-6     ",1]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10850,1,5.723,"B13-3     ",23]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10800,1,5.744,"B13-3     ",22]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10800,1,5.712,"B13-3     ",21]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10900,1,5.737,"B13-3     ",20]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10700,1,5.681,"B13-3     ",19]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10850,1,5.698,"B13-3     ",18]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10700,1,5.638,"B13-3     ",17]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10900,1,5.749,"B13-3     ",16]
["安钢      ","碳结中板        ","40mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2000,8650,1,5.62,"B17-7     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B           ","毛边保性能      ",1900,9350,1,5.731,"A15-7     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B           ","毛边保性能      ",1900,9300,1,5.731,"A15-7     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B           ","毛边保性能      ",1900,9400,1,5.776,"A15-7     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B           ","毛边保性能      ",1900,9300,1,5.742,"A15-7     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B           ","毛边保性能      ",1900,9300,1,5.725,"A15-7     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B           ","毛边保性能      ",2000,9100,1,5.824,"A15-7     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B           ","毛边保性能      ",1900,9250,1,5.727,"A15-7     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B           ","毛边保性能      ",1900,9300,1,5.714,"A15-7     ",1]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10700,1,5.731,"B13-3     ",15]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10400,1,5.644,"B13-3     ",14]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10600,1,5.731,"B13-3     ",13]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10650,1,5.725,"B13-3     ",12]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10600,1,5.694,"B13-3     ",11]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10600,1,5.694,"B13-3     ",10]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10500,1,5.677,"B13-3     ",9]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,11050,1,5.801,"B13-3     ",8]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,11000,1,5.751,"B13-3     ",7]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10900,1,5.78,"B13-3     ",6]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10950,1,5.75,"B13-3     ",5]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,10800,1,5.7,"B13-3     ",4]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,11100,1,5.819,"B13-3     ",3]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,11000,1,5.769,"B13-3     ",2]
["安钢      ","碳结中板        ","30mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,11000,1,5.8,"B13-3     ",1]
["安钢      ","锅炉容器板      ","10mm            ","Q345R           ","切边            ",2200,9650,1,1.725,"C3-3      ",21]
["安钢      ","锅炉容器板      ","10mm            ","Q345R           ","切边            ",2200,10100,1,1.805,"C3-3      ",20]
["安钢      ","锅炉容器板      ","10mm            ","Q345R           ","切边            ",2200,9300,1,1.662,"C3-3      ",19]
["安钢      ","锅炉容器板      ","10mm            ","Q345R           ","切边            ",2200,10100,1,1.805,"C3-3      ",18]
["安钢      ","锅炉容器板      ","10mm            ","Q345R           ","切边            ",2200,9700,1,1.734,"C3-3      ",17]
["安钢      ","锅炉容器板      ","10mm            ","Q345R           ","切边            ",2200,10100,1,1.805,"C3-3      ",16]
["安钢      ","锅炉容器板      ","10mm            ","Q345R           ","切边            ",2200,10100,1,1.805,"C3-3      ",15]
["安钢      ","锅炉容器板      ","10mm            ","Q345R           ","切边            ",2200,10400,1,1.859,"C3-3      ",14]
["安钢      ","锅炉容器板      ","10mm            ","Q345R           ","切边            ",2200,10200,1,1.823,"C3-3      ",13]
["安钢      ","锅炉容器板      ","10mm            ","Q345R           ","切边            ",2200,10000,1,1.787,"C3-3      ",12]
["安钢      ","锅炉容器板      ","10mm            ","Q345R           ","切边            ",2200,10100,1,1.805,"C3-3      ",11]
["安钢      ","锅炉容器板      ","10mm            ","Q345R           ","切边            ",2200,10000,1,1.787,"C3-3      ",10]
["安钢      ","锅炉容器板      ","10mm            ","Q345R           ","切边            ",2200,10100,1,1.805,"C3-3      ",9]
["安钢      ","锅炉容器板      ","10mm            ","Q345R           ","切边            ",2200,10100,1,1.805,"C3-3      ",8]
["安钢      ","锅炉容器板      ","10mm            ","Q345R           ","切边            ",2200,10100,1,1.805,"C3-3      ",7]
["安钢      ","锅炉容器板      ","10mm            ","Q345R           ","切边            ",2200,10100,1,1.805,"C3-3      ",6]
["安钢      ","锅炉容器板      ","10mm            ","Q345R           ","切边            ",2200,10100,1,1.805,"C3-3      ",5]
["安钢      ","锅炉容器板      ","10mm            ","Q345R           ","切边            ",2200,10100,1,1.805,"C3-3      ",4]
["安钢      ","锅炉容器板      ","10mm            ","Q345R           ","切边            ",2200,10100,1,1.805,"C3-3      ",3]
["安钢      ","锅炉容器板      ","10mm            ","Q345R           ","切边            ",2200,9900,1,1.77,"C3-3      ",2]
["安钢      ","锅炉容器板      ","10mm            ","Q345R           ","切边            ",2200,10000,1,1.787,"C3-3      ",1]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9600,1,2.11,"B3-6      ",36]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",35]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10100,1,2.22,"B3-6      ",34]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9600,1,2.11,"B3-6      ",33]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9700,1,2.132,"B3-6      ",32]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",31]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",30]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",29]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",28]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",27]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",26]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,2.176,"B3-6      ",25]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9500,1,2.088,"B3-6      ",24]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9700,1,2.132,"B3-6      ",23]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",16]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",15]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",14]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",13]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",12]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9200,1,2.022,"B3-6      ",11]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",10]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",9]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",8]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9600,1,2.11,"B3-6      ",7]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",6]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9700,1,2.132,"B3-6      ",5]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",4]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9600,1,2.11,"B3-6      ",3]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",2]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,2.176,"B3-6      ",1]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9600,1,2.11,"B3-6      ",22]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",21]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",20]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",19]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9500,1,2.088,"B3-6      ",18]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,2.154,"B3-6      ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A2-6      ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A2-6      ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A2-6      ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A2-6      ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A2-6      ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A2-6      ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A2-6      ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,10000,1,2.418,"A2-6      ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A2-6      ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9600,1,2.321,"A2-6      ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9300,1,2.249,"A2-6      ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9900,1,2.394,"A2-6      ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9900,1,2.394,"A2-6      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9900,1,2.394,"A2-6      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2470,7900,1,9.191,"D17-4     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2470,10000,1,11.634,"D17-4     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2470,10000,1,11.634,"D17-4     ",1]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,12000,1,3.768,"D13-2     ",5]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,11800,1,3.705,"D13-2     ",4]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,11800,1,3.705,"D13-2     ",3]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,11800,1,3.705,"D13-2     ",2]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,12000,1,3.768,"D13-2     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,10000,1,11.634,"D15-3     ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,9900,1,11.517,"D15-3     ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,10600,1,12.332,"D15-3     ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11000,1,12.797,"D15-3     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11000,1,12.797,"D15-3     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,9000,1,10.47,"D15-3     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,10200,1,11.866,"D15-3     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11000,1,12.797,"D15-3     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11000,1,12.797,"D15-3     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,10500,1,12.215,"D15-3     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,9000,1,10.47,"D15-3     ",1]
["安钢      ","碳结中板        ","50mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2470,8600,1,8.337,"B14-4     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","55mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,12000,1,12.797,"A16-7     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","55mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,12000,1,12.797,"A16-7     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","55mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,10300,1,10.984,"A16-7     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,9500,1,0.984,"X35-1     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,11000,1,1.14,"X35-1     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,8800,1,0.912,"D2-7      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","6mm             ","Q345B           ","切边            ",2200,8600,1,0.891,"D2-7      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12300,1,11.973,"D18-4     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,10000,1,9.734,"D14-8     ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,10000,1,9.734,"D14-8     ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,10000,1,9.734,"D14-8     ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,10800,1,10.513,"D14-8     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11000,1,8.566,"D15-6     ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11000,1,8.566,"D15-6     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11000,1,8.566,"D15-6     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11000,1,8.566,"D15-6     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11600,1,9.033,"D15-6     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,12.07,"D18-4     ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12300,1,11.973,"D18-4     ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12300,1,11.973,"D18-4     ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12000,1,11.681,"D18-4     ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12000,1,11.681,"D18-4     ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,12.07,"D18-4     ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,12.07,"D18-4     ",9]
["安钢      ","低温容器板      ","20mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10500,1,3.708,"C5-5      ",22]
["安钢      ","低温容器板      ","20mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10500,1,3.708,"C5-5      ",21]
["安钢      ","低温容器板      ","20mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10400,1,3.673,"C5-5      ",20]
["安钢      ","低温容器板      ","20mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10200,1,3.602,"C5-5      ",19]
["安钢      ","低温容器板      ","20mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10500,1,3.708,"C5-5      ",18]
["安钢      ","低温容器板      ","20mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10500,1,3.708,"C5-5      ",17]
["安钢      ","低温容器板      ","20mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10500,1,3.708,"C5-5      ",16]
["安钢      ","低温容器板      ","20mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10200,1,3.602,"C5-5      ",15]
["安钢      ","低温容器板      ","20mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10400,1,3.673,"C5-5      ",14]
["安钢      ","低温容器板      ","20mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10200,1,3.602,"C5-5      ",13]
["安钢      ","低温容器板      ","20mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10600,1,3.744,"C5-5      ",12]
["安钢      ","低温容器板      ","20mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10500,1,3.708,"C5-5      ",11]
["安钢      ","低温容器板      ","20mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10450,1,3.691,"C5-5      ",10]
["安钢      ","低温容器板      ","20mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10150,1,3.585,"C5-5      ",9]
["安钢      ","低温容器板      ","20mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10150,1,3.585,"C5-5      ",8]
["安钢      ","低温容器板      ","20mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9700,1,3.426,"C5-5      ",7]
["安钢      ","低温容器板      ","20mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10400,1,3.673,"C5-5      ",6]
["安钢      ","低温容器板      ","20mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10700,1,3.779,"C5-5      ",5]
["安钢      ","低温容器板      ","20mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10300,1,3.638,"C5-5      ",4]
["安钢      ","低温容器板      ","20mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10150,1,3.585,"C5-5      ",3]
["安钢      ","低温容器板      ","20mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10150,1,3.585,"C5-5      ",2]
["安钢      ","低温容器板      ","20mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9750,1,3.443,"C5-5      ",1]
["安钢      ","低温容器板      ","6mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,1.088,"C8-5      ",14]
["安钢      ","低温容器板      ","6mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,1.088,"C8-5      ",13]
["安钢      ","低温容器板      ","6mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,1.088,"C8-5      ",12]
["安钢      ","低温容器板      ","6mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,9000,1,0.979,"C8-5      ",11]
["安钢      ","低温容器板      ","6mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,8100,1,0.881,"C8-5      ",10]
["安钢      ","低温容器板      ","6mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,9700,1,1.055,"C8-5      ",9]
["安钢      ","低温容器板      ","6mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,9000,1,0.979,"C8-5      ",8]
["安钢      ","低温容器板      ","6mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,1.088,"C8-5      ",7]
["安钢      ","低温容器板      ","6mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,9800,1,1.066,"C8-5      ",6]
["安钢      ","低温容器板      ","6mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,9800,1,1.066,"C8-5      ",5]
["安钢      ","低温容器板      ","6mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,1.088,"C8-5      ",4]
["安钢      ","低温容器板      ","6mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,9000,1,0.979,"C8-5      ",3]
["安钢      ","低温容器板      ","6mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,9000,1,0.979,"C8-5      ",2]
["安钢      ","低温容器板      ","6mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,1.088,"C8-5      ",1]
["安钢      ","低温容器板      ","18mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,8300,1,2.645,"C8-7      ",10]
["安钢      ","低温容器板      ","18mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,8250,1,2.629,"C8-7      ",9]
["安钢      ","低温容器板      ","18mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,8500,1,2.708,"C8-7      ",8]
["安钢      ","低温容器板      ","18mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9400,1,2.995,"C8-7      ",7]
["安钢      ","低温容器板      ","18mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9400,1,2.995,"C8-7      ",6]
["安钢      ","低温容器板      ","18mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9400,1,2.995,"C8-7      ",5]
["安钢      ","低温容器板      ","18mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9300,1,2.963,"C8-7      ",4]
["安钢      ","低温容器板      ","18mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9400,1,2.995,"C8-7      ",3]
["安钢      ","低温容器板      ","18mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,8400,1,2.677,"C8-7      ",2]
["安钢      ","低温容器板      ","18mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,8150,1,2.597,"C8-7      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","8mm             ","Q345D           ","切边            ",2500,9000,1,1.413,"X32-2     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","8mm             ","Q345D           ","切边            ",2500,11400,1,1.79,"X32-2     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","8mm             ","Q345D           ","切边            ",2500,9000,1,1.413,"X32-2     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","8mm             ","Q345D           ","切边            ",2500,12000,1,1.884,"X32-2     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","8mm             ","Q345D           ","切边            ",2500,12000,1,1.884,"X32-2     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","8mm             ","Q345D           ","切边            ",2500,12000,1,1.884,"X32-2     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11000,1,12.797,"A14-3     ",20]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,10000,1,11.634,"A14-3     ",19]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,10400,1,12.099,"A14-3     ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,9600,1,11.168,"A14-3     ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11000,1,12.797,"A14-3     ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,10000,1,11.634,"A14-3     ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11000,1,12.797,"A14-3     ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,10000,1,11.634,"A14-3     ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11900,1,13.844,"A14-3     ",12]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,11050,1,3.47,"D13-9     ",19]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10100,1,3.171,"D13-9     ",18]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,9550,1,2.999,"D13-9     ",17]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10100,1,3.171,"D13-9     ",16]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,7700,1,2.418,"D13-9     ",15]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10100,1,3.171,"D13-9     ",14]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10100,1,3.171,"D13-9     ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11000,1,12.797,"A14-3     ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,10000,1,11.634,"A14-3     ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,8800,1,10.238,"A14-3     ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,8600,1,10.005,"A14-3     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,10000,1,11.634,"A14-3     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,10300,1,11.983,"A14-3     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11000,1,12.797,"A14-3     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,10300,1,11.983,"A14-3     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,10000,1,11.634,"A14-3     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11300,1,13.146,"A14-3     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","60mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,10000,1,11.634,"A14-3     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,12.07,"A12-2     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,12.07,"A12-2     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12300,1,11.973,"D18-4     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12300,1,11.973,"D18-4     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12000,1,11.681,"D18-4     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12300,1,11.973,"D18-4     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","26mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,6.276,"A14-6     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","26mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12100,1,6.125,"A14-6     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","26mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12100,1,6.125,"A14-6     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11200,1,8.722,"A14-7     ",26]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11200,1,8.722,"A14-7     ",25]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11000,1,8.566,"A14-7     ",24]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11200,1,8.722,"A14-7     ",23]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11400,1,8.877,"A14-7     ",22]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11200,1,8.722,"A14-7     ",21]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11200,1,8.722,"A14-7     ",20]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11300,1,8.8,"A14-7     ",19]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11200,1,8.722,"A14-7     ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,10800,1,8.41,"A14-7     ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11000,1,8.566,"A14-7     ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,8200,1,6.386,"A14-7     ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,8200,1,6.386,"A14-7     ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11200,1,8.722,"A14-7     ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11000,1,8.566,"A14-7     ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,12.07,"A14-8     ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12300,1,11.973,"A14-8     ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12200,1,11.875,"A14-8     ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12300,1,11.973,"A14-8     ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12300,1,11.973,"A14-8     ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12300,1,11.973,"A14-8     ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","26mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,6.276,"A16-6     ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","26mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,6.276,"A16-6     ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","26mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,6.276,"A16-6     ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","26mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,6.276,"A16-6     ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","26mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,6.276,"A16-6     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","26mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12200,1,6.175,"A16-6     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","26mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,6.276,"A16-6     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","26mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,6.276,"A16-6     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","26mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,6.276,"A16-6     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","26mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,6.276,"A16-6     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","26mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,6.276,"A16-6     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","26mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,6.276,"A16-6     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12200,1,9.025,"A16-1     ",22]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,9.173,"A16-1     ",21]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12300,1,9.099,"A16-1     ",20]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12200,1,9.025,"A16-1     ",19]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,9.173,"A16-1     ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12000,1,8.877,"A16-1     ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12200,1,9.025,"A16-1     ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12200,1,9.025,"A16-1     ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12200,1,9.025,"A16-1     ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12200,1,9.025,"A16-1     ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12200,1,9.025,"A16-1     ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12300,1,9.099,"A16-1     ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,12400,1,12.021,"A14-8     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,12400,1,12.021,"A14-8     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,12400,1,12.021,"A14-8     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,12000,1,11.634,"A14-8     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,12400,1,12.021,"A14-8     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,12200,1,11.828,"A14-8     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,12400,1,12.021,"A14-8     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,12400,1,12.021,"A14-8     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12200,1,9.025,"A16-1     ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12300,1,9.099,"A16-1     ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12200,1,9.025,"A16-1     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12200,1,9.025,"A16-1     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12300,1,9.099,"A16-1     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11500,1,8.508,"A16-1     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12300,1,9.099,"A16-1     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12200,1,9.025,"A16-1     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,9.173,"D9-2      ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,9.173,"D9-2      ",4]
["安钢      ","锅炉容器板      ","50mm            ","Q345R           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,12.215,"C15-6     ",7]
["安钢      ","锅炉容器板      ","50mm            ","Q345R           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,12.215,"C15-6     ",6]
["安钢      ","锅炉容器板      ","50mm            ","Q345R           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,12.215,"C15-6     ",5]
["安钢      ","锅炉容器板      ","50mm            ","Q345R           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,12.215,"C15-6     ",4]
["安钢      ","锅炉容器板      ","50mm            ","Q345R           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,12.215,"C15-6     ",3]
["安钢      ","锅炉容器板      ","50mm            ","Q345R           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,12.215,"C15-6     ",2]
["安钢      ","锅炉容器板      ","50mm            ","Q345R           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,12.215,"C15-6     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12200,1,9.025,"A16-1     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12200,1,9.025,"A16-1     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,10600,1,10.318,"A16-2     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,10300,1,8.021,"A14-7     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11400,1,8.877,"A14-7     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11400,1,8.877,"A14-7     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11500,1,8.955,"A14-7     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11000,1,8.566,"A14-7     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11100,1,8.644,"A14-7     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11900,1,9.267,"A14-7     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11000,1,8.566,"A14-7     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11000,1,8.566,"D15-6     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,12400,1,9.656,"D15-6     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,10900,1,8.488,"D15-6     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11000,1,8.566,"D15-6     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,10500,1,10.221,"D14-8     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,10500,1,10.221,"D14-8     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,10500,1,10.221,"D14-8     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,10300,1,10.026,"D14-8     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,10500,1,10.221,"D14-8     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,10500,1,10.221,"D14-8     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,10500,1,10.221,"D14-8     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,10400,1,10.123,"A16-2     ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,10500,1,10.221,"A16-2     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,10500,1,10.221,"A16-2     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,10600,1,10.318,"A16-2     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,10600,1,10.318,"A16-2     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,10500,1,10.221,"A16-2     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,10600,1,10.318,"A16-2     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,10500,1,10.221,"A16-2     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11000,1,8.566,"A14-7     ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,11000,1,8.566,"A14-7     ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345B-Z15       ","毛边保性能      ",2480,10300,1,8.021,"A14-7     ",9]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10500,1,4.121,"A4-8      ",5]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10900,1,4.278,"A4-8      ",4]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10800,1,4.239,"A4-8      ",3]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10800,1,4.239,"A4-8      ",2]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10700,1,4.2,"A4-8      ",1]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10500,1,4.121,"D15-2     ",12]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10500,1,4.121,"D15-2     ",11]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10600,1,4.161,"D15-2     ",10]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10600,1,4.161,"D15-2     ",9]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10700,1,4.2,"D15-2     ",8]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10800,1,4.239,"D15-2     ",7]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10500,1,4.121,"D15-2     ",6]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10500,1,4.121,"D15-2     ",17]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10500,1,4.121,"D15-2     ",16]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10600,1,4.161,"D15-2     ",15]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10600,1,4.161,"D15-2     ",14]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10600,1,4.161,"D15-2     ",13]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10500,1,4.121,"D15-2     ",5]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10700,1,4.2,"D15-2     ",4]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10500,1,4.121,"D15-2     ",3]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10800,1,4.239,"D15-2     ",2]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10600,1,4.161,"D15-2     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,8.208,"D9-6      ",21]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,8.208,"D9-6      ",20]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,8.208,"D9-6      ",19]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,8.208,"D9-6      ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2500,12400,1,8.274,"D12-10    ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2500,12400,1,8.274,"D12-10    ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2500,12400,1,8.274,"D12-10    ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2490,12400,1,12.119,"D18-4     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2490,12400,1,12.119,"D18-4     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2490,12300,1,12.021,"D18-4     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,9600,1,4.71,"D11-4     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10000,1,4.906,"D11-4     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10000,1,4.906,"D11-4     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10500,1,5.152,"D11-4     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10000,1,4.906,"D11-4     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,8.208,"D9-6      ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,8.208,"D9-6      ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,8.208,"D9-6      ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,8.208,"D9-6      ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,8.208,"D9-6      ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,8.208,"D9-6      ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,8.208,"D9-6      ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,8.208,"D9-6      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,8.208,"D9-6      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,8.208,"D9-6      ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,8.208,"D9-6      ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,8.208,"D9-6      ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,8.208,"D9-6      ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,8.208,"D9-6      ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,8.208,"D9-6      ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,8.208,"D9-6      ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,8.208,"D9-6      ",10]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,11200,1,3.517,"A6-1      ",2]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,11200,1,3.517,"A6-1      ",1]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,12000,1,4.239,"D13-7     ",3]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,12000,1,4.239,"D13-7     ",2]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,11700,1,4.133,"D13-7     ",1]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,11300,1,3.548,"D13-9     ",12]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10800,1,3.391,"D13-9     ",11]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,11800,1,3.705,"D13-9     ",10]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,11700,1,3.674,"D13-9     ",9]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,11000,1,3.454,"D13-9     ",8]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,11100,1,3.485,"D13-9     ",7]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,11000,1,3.454,"D13-9     ",6]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,11000,1,3.454,"D13-9     ",5]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,11000,1,3.454,"D13-9     ",4]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,12400,1,3.894,"D13-9     ",3]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,11500,1,3.611,"D13-9     ",2]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,10500,1,3.297,"D13-9     ",1]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,11500,1,4.965,"D10-8     ",9]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,12300,1,5.311,"D10-8     ",8]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,11500,1,4.965,"D10-8     ",7]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,11500,1,4.965,"D10-8     ",6]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,12000,1,5.181,"D10-8     ",5]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,11500,1,4.965,"D10-8     ",4]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,11500,1,4.965,"D10-8     ",3]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,11700,1,5.051,"D10-8     ",2]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2500,11900,1,5.138,"D10-8     ",1]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,1.787,"C13-5     ",49]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,1.787,"C13-5     ",48]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,1.787,"C13-5     ",47]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9800,1,2.784,"C11-3     ",70]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9600,1,2.727,"C11-3     ",69]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.813,"C11-3     ",68]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.813,"C11-3     ",67]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9500,1,2.699,"C11-3     ",66]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.813,"C11-3     ",65]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9800,1,2.784,"C11-3     ",64]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.813,"C11-3     ",63]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.813,"C11-3     ",62]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.813,"C11-3     ",61]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.813,"C11-3     ",60]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.813,"C11-3     ",59]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.841,"C11-3     ",58]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9800,1,2.784,"C11-3     ",57]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9800,1,2.784,"C11-3     ",56]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9800,1,2.784,"C11-3     ",55]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10100,1,2.503,"C11-8     ",72]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",71]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",70]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",69]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",68]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9600,1,2.379,"C11-8     ",24]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9600,1,2.379,"C11-8     ",23]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",22]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",21]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",20]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10300,1,2.553,"C11-8     ",19]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",18]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10200,1,2.528,"C11-8     ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","24mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,11550,1,4.927,"A5-2      ",1]
["安钢      ","低温容器板      ","8mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,12050,1,1.727,"C10-1     ",14]
["安钢      ","低温容器板      ","8mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,11500,1,1.648,"C10-1     ",24]
["安钢      ","低温容器板      ","8mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,11700,1,1.677,"C10-1     ",23]
["安钢      ","低温容器板      ","8mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,12200,1,1.749,"C10-1     ",22]
["安钢      ","低温容器板      ","8mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,11600,1,1.663,"C10-1     ",21]
["安钢      ","低温容器板      ","8mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,11500,1,1.648,"C10-1     ",20]
["安钢      ","低温容器板      ","8mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,9000,1,1.29,"C10-1     ",19]
["安钢      ","低温容器板      ","8mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,12100,1,1.734,"C10-1     ",18]
["安钢      ","低温容器板      ","8mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,12000,1,1.72,"C10-1     ",17]
["安钢      ","低温容器板      ","8mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,11700,1,1.677,"C10-1     ",16]
["安钢      ","低温容器板      ","8mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,12100,1,1.734,"C10-1     ",15]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10200,1,2.528,"C11-8     ",53]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",52]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",51]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10500,1,2.602,"C11-8     ",50]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10350,1,2.565,"C11-8     ",49]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10500,1,2.602,"C11-8     ",48]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",47]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",46]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",45]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10200,1,2.528,"C11-8     ",44]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",43]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10300,1,2.553,"C11-8     ",42]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",41]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9800,1,2.429,"C11-8     ",40]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,1.77,"C13-5     ",26]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10600,1,1.895,"C13-5     ",25]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,1.77,"C13-5     ",24]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9100,1,1.941,"C10-8     ",55]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.813,"C11-3     ",49]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9800,1,2.784,"C11-3     ",48]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.841,"C11-3     ",47]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9800,1,2.784,"C11-3     ",46]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9800,1,2.784,"C11-3     ",45]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10100,1,2.869,"C11-3     ",44]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9600,1,2.727,"C11-3     ",43]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10050,1,2.855,"C11-3     ",42]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.813,"C11-3     ",41]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.478,"C11-8     ",39]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9800,1,2.429,"C11-8     ",38]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",37]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",36]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.478,"C11-8     ",35]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",34]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.478,"C11-8     ",33]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",32]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10400,1,2.577,"C11-8     ",31]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10450,1,2.59,"C11-8     ",30]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10300,1,2.553,"C11-8     ",29]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",54]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10300,1,2.197,"C10-8     ",53]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",52]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.112,"C10-8     ",51]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10300,1,2.197,"C10-8     ",50]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9400,1,2.005,"C10-8     ",49]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10200,1,2.176,"C10-8     ",48]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10550,1,2.25,"C10-8     ",47]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10200,1,2.176,"C10-8     ",46]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10450,1,2.229,"C10-8     ",45]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",44]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10300,1,2.197,"C10-8     ",43]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10250,1,2.186,"C10-8     ",42]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10400,1,2.218,"C10-8     ",41]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10300,1,2.197,"C10-8     ",40]
["安钢      ","低温容器板      ","8mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,12100,1,1.734,"C10-1     ",13]
["安钢      ","低温容器板      ","8mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,12000,1,1.72,"C10-1     ",12]
["安钢      ","低温容器板      ","8mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,12100,1,1.734,"C10-1     ",11]
["安钢      ","低温容器板      ","8mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,12000,1,1.72,"C10-1     ",10]
["安钢      ","低温容器板      ","8mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,11700,1,1.677,"C10-1     ",9]
["安钢      ","低温容器板      ","8mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,12000,1,1.72,"C10-1     ",8]
["安钢      ","低温容器板      ","8mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,11600,1,1.663,"C10-1     ",7]
["安钢      ","低温容器板      ","8mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,10800,1,1.548,"C10-1     ",6]
["安钢      ","低温容器板      ","8mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,12150,1,1.742,"C10-1     ",5]
["安钢      ","低温容器板      ","8mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,12100,1,1.734,"C10-1     ",4]
["安钢      ","低温容器板      ","8mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,12400,1,1.777,"C10-1     ",3]
["安钢      ","低温容器板      ","8mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,11800,1,1.691,"C10-1     ",2]
["安钢      ","低温容器板      ","8mm             ","16MnDR          ","切边            ",2200,11700,1,1.677,"C10-1     ",1]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,1.787,"C13-5     ",46]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10100,1,1.805,"C13-5     ",45]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,1.77,"C13-5     ",44]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,1.787,"C13-5     ",43]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,1.787,"C13-5     ",42]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10500,1,1.877,"C13-5     ",41]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10900,1,1.948,"C13-5     ",40]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10500,1,1.877,"C13-5     ",39]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,1.787,"C13-5     ",38]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,1.787,"C13-5     ",37]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,1.787,"C13-5     ",36]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,1.787,"C13-5     ",35]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,1.787,"C13-5     ",34]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,1.787,"C13-5     ",33]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10800,1,1.93,"C13-5     ",32]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10600,1,1.895,"C13-5     ",31]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10350,1,1.85,"C13-5     ",30]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10500,1,1.877,"C13-5     ",29]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10300,1,1.841,"C13-5     ",28]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10700,1,1.913,"C13-5     ",27]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9250,1,2.628,"C11-3     ",52]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.813,"C11-3     ",51]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.841,"C11-3     ",50]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",67]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",66]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",65]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",64]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10500,1,2.602,"C11-8     ",63]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10350,1,2.565,"C11-8     ",62]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10200,1,2.528,"C11-8     ",61]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.478,"C11-8     ",60]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.478,"C11-8     ",59]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",58]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",57]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",56]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",55]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9800,1,2.429,"C11-8     ",54]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",67]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",66]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",65]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",64]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.112,"C10-8     ",63]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.112,"C10-8     ",62]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",61]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",60]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10300,1,2.197,"C10-8     ",59]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10550,1,2.25,"C10-8     ",58]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,8750,1,1.866,"C10-8     ",57]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10200,1,2.176,"C10-8     ",56]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10500,1,1.877,"C13-5     ",23]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10700,1,1.913,"C13-5     ",22]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10450,1,1.868,"C13-5     ",21]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10300,1,1.841,"C13-5     ",20]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10700,1,1.913,"C13-5     ",19]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,11100,1,1.984,"C13-5     ",18]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10100,1,1.805,"C13-5     ",17]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10200,1,1.823,"C13-5     ",16]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10100,1,1.805,"C13-5     ",15]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,1.787,"C13-5     ",14]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,1.787,"C13-5     ",13]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,1.787,"C13-5     ",12]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,1.787,"C13-5     ",11]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10100,1,1.805,"C13-5     ",10]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,1.787,"C13-5     ",9]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10450,1,1.868,"C13-5     ",8]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10300,1,1.841,"C13-5     ",7]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,1.787,"C13-5     ",6]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10500,1,1.877,"C13-5     ",5]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10300,1,1.841,"C13-5     ",4]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10400,1,1.859,"C13-5     ",3]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10100,1,1.805,"C13-5     ",2]
["安钢      ","低温容器板      ","10mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,1.787,"C13-5     ",1]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",39]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",38]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",37]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10150,1,2.165,"C10-8     ",36]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",35]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",34]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",33]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",32]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",31]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10450,1,2.229,"C10-8     ",30]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",29]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10400,1,2.218,"C10-8     ",28]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10400,1,2.218,"C10-8     ",27]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10400,1,2.218,"C10-8     ",26]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10400,1,2.218,"C10-8     ",25]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10100,1,2.503,"C11-8     ",28]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10300,1,2.553,"C11-8     ",27]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10300,1,2.553,"C11-8     ",26]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10300,1,2.553,"C11-8     ",25]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10200,1,2.898,"C11-3     ",42]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10100,1,2.869,"C11-3     ",41]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10250,1,2.912,"C11-3     ",40]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10200,1,2.898,"C11-3     ",39]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10200,1,2.898,"C11-3     ",38]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10100,1,2.869,"C11-3     ",37]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9800,1,2.784,"C11-3     ",36]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9800,1,2.784,"C11-3     ",35]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9800,1,2.784,"C11-3     ",34]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10150,1,2.884,"C11-3     ",33]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9950,1,2.827,"C11-3     ",32]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.813,"C11-3     ",31]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10100,1,2.869,"C11-3     ",30]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.813,"C11-3     ",29]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10150,1,2.884,"C11-3     ",28]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.813,"C11-3     ",27]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.813,"C11-3     ",26]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.841,"C11-3     ",25]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.813,"C11-3     ",24]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10300,1,2.926,"C11-3     ",23]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10050,1,2.855,"C11-3     ",22]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.813,"C11-3     ",21]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.813,"C11-3     ",20]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9800,1,2.784,"C11-3     ",19]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10300,1,2.926,"C11-3     ",18]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10150,1,2.884,"C11-3     ",17]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10300,1,2.926,"C11-3     ",16]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10250,1,2.912,"C11-3     ",15]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10100,1,2.869,"C11-3     ",14]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9800,1,2.784,"C11-3     ",13]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9800,1,2.784,"C11-3     ",12]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9800,1,2.784,"C11-3     ",11]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10200,1,2.898,"C11-3     ",10]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10150,1,2.884,"C11-3     ",9]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",24]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.112,"C10-8     ",23]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",22]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10150,1,2.165,"C10-8     ",21]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",20]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",19]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",18]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10400,1,2.218,"C10-8     ",17]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10500,1,2.239,"C10-8     ",16]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",15]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",14]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",13]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10500,1,2.239,"C10-8     ",12]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",11]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10400,1,2.218,"C10-8     ",10]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10400,1,2.218,"C10-8     ",9]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",8]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",7]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10400,1,2.218,"C10-8     ",6]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",5]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.133,"C10-8     ",4]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10500,1,2.239,"C10-8     ",3]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10150,1,2.165,"C10-8     ",2]
["安钢      ","低温容器板      ","12mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10300,1,2.197,"C10-8     ",1]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10200,1,2.528,"C11-8     ",16]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",15]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10000,1,2.478,"C11-8     ",14]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",13]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",12]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10100,1,2.503,"C11-8     ",11]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",10]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10100,1,2.503,"C11-8     ",9]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",8]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10100,1,2.503,"C11-8     ",7]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9700,1,2.404,"C11-8     ",6]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10100,1,2.503,"C11-8     ",5]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10100,1,2.503,"C11-8     ",4]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10100,1,2.503,"C11-8     ",3]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",2]
["安钢      ","低温容器板      ","14mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.453,"C11-8     ",1]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10100,1,2.869,"C11-3     ",8]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10250,1,2.912,"C11-3     ",7]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10050,1,2.855,"C11-3     ",6]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.813,"C11-3     ",5]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.813,"C11-3     ",4]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9900,1,2.813,"C11-3     ",3]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,9950,1,2.827,"C11-3     ",2]
["安钢      ","低温容器板      ","16mm            ","16MnDR          ","切边            ",2200,10100,1,2.869,"C11-3     ",1]
["安钢      ","锅炉板245R      ","22mm            ","Q245R           ","切边            ",2000,8300,1,2.925,"C18-8     ",4]
["安钢      ","锅炉板245R      ","22mm            ","Q245R           ","切边            ",2000,9600,1,3.384,"C18-8     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9200,1,2.86,"D7-9      ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9000,1,2.798,"A5-7      ",1]
["安钢      ","碳结中板        ","60mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2480,10200,1,11.914,"B14-6     ",11]
["安钢      ","碳结中板        ","60mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2480,10400,1,12.148,"B14-6     ",10]
["安钢      ","碳结中板        ","60mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2480,10000,1,11.681,"B14-6     ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9000,1,2.798,"D7-9      ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9000,1,2.798,"D7-9      ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9000,1,2.798,"D7-9      ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","65mm            ","Q345B           ","毛边不保性能    ",2560,10000,1,13.062,"D15-8     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","65mm            ","Q345B           ","毛边不保性能    ",2560,8900,1,11.626,"D15-8     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","65mm            ","Q345B           ","毛边不保性能    ",2560,8000,1,10.45,"D15-8     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","70mm            ","Q345B           ","毛边不保性能    ",2570,11600,1,16.382,"D10-5     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","70mm            ","Q345B           ","毛边不保性能    ",2570,10900,1,15.393,"D10-5     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","65mm            ","Q345B           ","毛边不保性能    ",2580,8000,1,10.532,"D15-8     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","70mm            ","Q345B           ","毛边不保性能    ",2570,12200,1,17.229,"D10-5     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","70mm            ","Q345B           ","毛边不保性能    ",2570,10800,1,15.252,"D10-5     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","70mm            ","Q345B           ","毛边不保性能    ",2570,11800,1,16.664,"D10-5     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","70mm            ","Q345B           ","毛边不保性能    ",2580,10900,1,15.453,"D10-5     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","70mm            ","Q345B           ","毛边不保性能    ",2580,12000,1,17.013,"D10-5     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","70mm            ","Q345B           ","毛边不保性能    ",2580,11900,1,16.871,"D10-5     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2000,7700,1,1.692,"A2-1      ",5]
["安钢      ","碳结中板        ","55mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2480,11000,1,11.778,"B14-2     ",3]
["安钢      ","碳结中板        ","55mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2480,11500,1,12.314,"B14-2     ",2]
["安钢      ","碳结中板        ","55mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2480,11500,1,12.314,"B14-2     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","70mm            ","Q345B           ","毛边不保性能    ",2500,8100,1,11.127,"d14-4     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,8200,1,2.549,"D7-9      ",2]
["安钢      ","碳结中板        ","60mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2470,10000,1,11.634,"B14-6     ",8]
["安钢      ","碳结中板        ","60mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2470,10500,1,12.215,"B14-6     ",7]
["安钢      ","碳结中板        ","60mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2480,10500,1,12.265,"B14-6     ",6]
["安钢      ","碳结中板        ","60mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2480,10000,1,11.681,"B14-6     ",5]
["安钢      ","碳结中板        ","60mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2480,10000,1,11.681,"B14-6     ",4]
["安钢      ","碳结中板        ","60mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2480,11100,1,12.966,"B14-6     ",3]
["安钢      ","碳结中板        ","60mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2470,10900,1,12.681,"B14-6     ",2]
["安钢      ","碳结中板        ","60mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2470,10000,1,11.634,"B14-6     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2000,10000,1,2.198,"D5-6      ",1]
["安钢      ","锅炉容器板      ","16mm            ","Q345R           ","切边            ",2200,6500,1,1.847,"C6-8      ",2]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10300,1,2.135,"D4-3      ",70]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D4-3      ",69]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D4-3      ",68]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D4-3      ",67]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D4-3      ",66]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D4-3      ",65]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D4-3      ",64]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,6500,1,1.347,"D4-3      ",63]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10200,1,2.114,"D4-3      ",62]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8500,1,1.762,"D4-3      ",61]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10100,1,2.093,"D4-3      ",60]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.072,"D4-3      ",59]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,11100,1,4.217,"D5-1      ",18]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,11200,1,4.255,"D5-1      ",17]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,11200,1,4.255,"D5-1      ",16]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,11100,1,4.217,"D5-1      ",15]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,11150,1,4.236,"D5-1      ",14]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9500,1,2.953,"D7-1      ",25]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8900,1,2.767,"D7-1      ",24]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8900,1,2.767,"D7-1      ",23]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8900,1,2.767,"D7-1      ",22]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8900,1,2.767,"D7-1      ",21]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9350,1,2.907,"D7-1      ",20]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8900,1,2.767,"D7-1      ",19]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",57]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10750,1,2.97,"D8-1      ",56]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10700,1,2.957,"D8-1      ",55]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10650,1,2.943,"D8-1      ",54]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10650,1,2.943,"D8-1      ",53]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10300,1,2.846,"D8-1      ",52]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10400,1,2.874,"D8-1      ",51]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10500,1,2.901,"D8-1      ",50]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10700,1,2.957,"D8-1      ",49]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10600,1,2.929,"D8-1      ",48]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10550,1,2.915,"D8-1      ",47]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",46]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",45]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",44]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",43]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10750,1,2.97,"D8-1      ",42]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",41]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8900,1,2.767,"D7-1      ",18]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9250,1,2.875,"D7-1      ",17]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8900,1,2.767,"D7-1      ",16]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8900,1,2.767,"D7-1      ",15]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8900,1,2.767,"D7-1      ",14]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8900,1,2.767,"D7-1      ",13]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8900,1,2.767,"D7-1      ",12]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8900,1,2.767,"D7-1      ",11]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8900,1,2.767,"D7-1      ",10]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9350,1,2.907,"D7-1      ",9]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8900,1,2.767,"D7-1      ",8]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8900,1,2.767,"D7-1      ",7]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8900,1,2.767,"D7-1      ",6]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9500,1,2.953,"D7-1      ",5]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9250,1,2.875,"D7-1      ",4]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9250,1,2.875,"D7-1      ",3]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9200,1,2.86,"D7-1      ",2]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,11250,1,4.274,"D5-1      ",13]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,11100,1,4.217,"D5-1      ",12]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,11200,1,4.255,"D5-1      ",11]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,11350,1,4.312,"D5-1      ",10]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7800,1,2.964,"D5-1      ",9]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,11300,1,4.293,"D5-1      ",8]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,11400,1,4.331,"D5-1      ",7]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,11200,1,4.255,"D5-1      ",6]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,11250,1,4.274,"D5-1      ",5]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,11400,1,4.331,"D5-1      ",4]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,11250,1,4.274,"D5-1      ",3]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,11200,1,4.255,"D5-1      ",2]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10400,1,2.155,"D4-3      ",58]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"D4-3      ",57]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.072,"D4-3      ",56]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9800,1,2.031,"D4-3      ",55]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9950,1,2.062,"D4-3      ",54]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"D4-3      ",53]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"D4-3      ",52]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9800,1,2.031,"D4-3      ",51]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9950,1,2.062,"D4-3      ",50]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D4-3      ",49]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.072,"D4-3      ",48]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10250,1,2.124,"D4-3      ",47]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.072,"D4-3      ",46]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D4-3      ",45]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D4-3      ",44]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D4-3      ",43]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D4-3      ",42]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D4-3      ",41]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"D4-3      ",40]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"D4-3      ",39]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"D4-3      ",38]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.072,"B11-1     ",43]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"B11-1     ",42]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"B11-1     ",41]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"B11-1     ",40]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"B11-1     ",39]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"B11-1     ",38]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9550,1,1.979,"B11-1     ",37]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"B11-1     ",36]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"B11-1     ",35]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9600,1,1.99,"B11-1     ",34]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9400,1,1.948,"B11-1     ",33]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"B11-1     ",32]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9500,1,1.969,"B11-1     ",31]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9750,1,2.021,"B11-1     ",30]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"B11-1     ",29]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"B11-1     ",28]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",40]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",39]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",38]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",37]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",36]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",35]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",34]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",33]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",32]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",31]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",30]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",29]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10650,1,2.943,"D8-1      ",28]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10500,1,2.901,"D8-1      ",27]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10550,1,2.915,"D8-1      ",26]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10550,1,2.915,"D8-1      ",25]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10550,1,2.915,"D8-1      ",24]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10300,1,2.846,"D8-1      ",23]
["安钢      ","高强度钢板      ","14mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10100,1,2.442,"D6-8      ",14]
["安钢      ","高强度钢板      ","14mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10350,1,2.502,"D6-8      ",19]
["安钢      ","高强度钢板      ","14mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10650,1,2.575,"D6-8      ",18]
["安钢      ","高强度钢板      ","14mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10700,1,2.587,"D6-8      ",17]
["安钢      ","高强度钢板      ","14mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10650,1,2.575,"D6-8      ",16]
["安钢      ","高强度钢板      ","14mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.418,"D6-8      ",15]
["安钢      ","高强度钢板      ","14mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10100,1,2.442,"D6-8      ",13]
["安钢      ","高强度钢板      ","14mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10100,1,2.442,"D6-8      ",12]
["安钢      ","高强度钢板      ","14mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10100,1,2.442,"D6-8      ",11]
["安钢      ","高强度钢板      ","14mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10100,1,2.442,"D6-8      ",10]
["安钢      ","高强度钢板      ","14mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10100,1,2.442,"D6-8      ",9]
["安钢      ","高强度钢板      ","14mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10100,1,2.442,"D6-8      ",8]
["安钢      ","高强度钢板      ","14mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10100,1,2.442,"D6-8      ",7]
["安钢      ","高强度钢板      ","14mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10100,1,2.442,"D6-8      ",6]
["安钢      ","高强度钢板      ","14mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10100,1,2.442,"D6-8      ",5]
["安钢      ","高强度钢板      ","14mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10100,1,2.442,"D6-8      ",4]
["安钢      ","高强度钢板      ","14mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10100,1,2.442,"D6-8      ",3]
["安钢      ","高强度钢板      ","14mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10100,1,2.442,"D6-8      ",2]
["安钢      ","高强度钢板      ","14mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10400,1,2.515,"D6-8      ",1]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,3.247,"B17-1     ",62]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,3.247,"B17-1     ",61]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,3.247,"B17-1     ",60]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9500,1,1.969,"D4-3      ",37]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D4-3      ",36]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9750,1,2.021,"D4-3      ",35]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D4-3      ",34]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"D4-3      ",33]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D4-3      ",32]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9850,1,2.041,"D4-3      ",31]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10100,1,2.093,"D4-3      ",30]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9300,1,2.891,"A15-3     ",6]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9150,1,2.844,"A15-3     ",5]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9300,1,2.891,"A15-3     ",4]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9200,1,2.86,"A15-3     ",3]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9050,1,2.813,"A15-3     ",2]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8900,1,2.767,"A15-3     ",1]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,6200,1,2.141,"A7-2      ",12]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8200,1,2.832,"A7-2      ",11]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A7-2      ",10]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A7-2      ",9]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8150,1,2.815,"A7-2      ",8]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8250,1,2.85,"A7-2      ",7]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A7-2      ",6]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8450,1,2.919,"A7-2      ",5]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A7-2      ",4]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A7-2      ",3]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8200,1,2.832,"A7-2      ",2]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A7-2      ",1]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10000,1,3.454,"B17-1     ",75]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9500,1,3.281,"B17-1     ",74]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10200,1,3.523,"B17-1     ",73]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8200,1,2.832,"A6-5      ",34]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8300,1,2.867,"A6-5      ",33]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A6-5      ",32]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A6-5      ",31]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A6-5      ",30]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8500,1,2.936,"A6-5      ",29]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8400,1,2.901,"A6-5      ",28]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A6-5      ",27]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A6-5      ",26]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A6-5      ",25]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A6-5      ",24]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A6-5      ",23]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A6-5      ",22]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8200,1,2.832,"A6-5      ",21]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8400,1,2.901,"A6-5      ",20]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8150,1,2.815,"A6-5      ",19]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8550,1,2.953,"A6-5      ",18]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8300,1,2.867,"A6-5      ",17]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8300,1,2.867,"A6-5      ",16]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8500,1,2.936,"A6-5      ",15]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8250,1,2.85,"A6-5      ",14]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8500,1,2.936,"A6-5      ",13]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8200,1,2.832,"A6-5      ",12]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8150,1,2.815,"A6-5      ",11]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A6-5      ",10]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A6-5      ",9]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A6-5      ",8]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A6-5      ",7]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A6-5      ",6]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A6-5      ",5]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8250,1,2.85,"A6-5      ",4]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A6-5      ",3]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8450,1,2.919,"A6-5      ",2]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A6-5      ",1]
["安钢      ","锅炉容器板      ","12mm            ","Q345R           ","切边            ",2500,8800,1,2.133,"C7-4      ",37]
["安钢      ","锅炉容器板      ","12mm            ","Q345R           ","切边            ",2500,10000,1,2.424,"C7-4      ",36]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8400,1,2.901,"A5-3      ",30]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8300,1,2.867,"A5-3      ",29]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8100,1,2.798,"A5-3      ",28]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8400,1,2.901,"A5-3      ",27]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8200,1,2.832,"A5-3      ",26]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8500,1,2.936,"A5-3      ",25]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8350,1,2.884,"A5-3      ",24]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8250,1,2.85,"A5-3      ",23]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8300,1,2.867,"A5-3      ",22]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A5-3      ",21]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A5-3      ",20]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7850,1,2.711,"A5-3      ",19]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A5-3      ",18]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A5-3      ",17]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A5-3      ",16]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A5-3      ",15]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8200,1,2.832,"A5-3      ",14]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A5-3      ",13]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A5-3      ",12]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A5-3      ",11]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A5-3      ",10]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A5-3      ",9]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A5-3      ",8]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8400,1,2.901,"A5-3      ",7]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A5-3      ",6]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8500,1,2.936,"A5-3      ",5]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A5-3      ",4]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8300,1,2.867,"A5-3      ",3]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8300,1,2.867,"A5-3      ",2]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"A5-3      ",1]
["安钢      ","锅炉容器板      ","12mm            ","Q345R           ","切边            ",2500,9000,1,2.181,"C7-4      ",24]
["安钢      ","锅炉容器板      ","12mm            ","Q345R           ","切边            ",2500,9000,1,2.181,"C7-4      ",22]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9200,1,1.907,"D4-3      ",26]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"D4-3      ",25]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9850,1,2.041,"D4-3      ",24]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10200,1,2.114,"D4-3      ",23]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,3.247,"B17-1     ",52]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,3.247,"B17-1     ",51]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,3.247,"B17-1     ",50]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,3.247,"B17-1     ",49]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,3.247,"B17-1     ",48]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9700,1,3.35,"B17-1     ",47]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,3.385,"B17-1     ",46]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10200,1,3.523,"B17-1     ",45]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9850,1,3.402,"B17-1     ",44]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9750,1,3.368,"B17-1     ",43]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,3.247,"B17-1     ",42]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10200,1,3.523,"B17-1     ",41]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10000,1,3.454,"B17-1     ",40]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,3.247,"B17-1     ",39]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,3.419,"B17-1     ",38]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,3.247,"B17-1     ",37]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9950,1,3.437,"B17-1     ",36]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,3.247,"B17-1     ",35]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9850,1,3.402,"B17-1     ",34]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,3.247,"B17-1     ",33]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10150,1,3.506,"B17-1     ",32]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10050,1,3.471,"B17-1     ",31]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,3.385,"B17-1     ",30]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,3.247,"B17-1     ",29]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,3.247,"B17-1     ",28]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,3.247,"B17-1     ",27]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,3.419,"B17-1     ",26]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10150,1,3.506,"B17-1     ",25]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9700,1,3.35,"B17-1     ",24]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,3.247,"B17-1     ",23]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,3.247,"B17-1     ",22]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,3.247,"B17-1     ",21]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,3.247,"B17-1     ",20]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9850,1,3.402,"B17-1     ",19]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9300,1,3.212,"B17-1     ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345C           ","毛边保性能      ",2200,7500,1,3.407,"D10-1     ",1]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10550,1,2.915,"D8-1      ",22]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10350,1,2.86,"D8-1      ",21]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10700,1,2.957,"D8-1      ",20]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",19]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",18]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",17]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",16]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10800,1,2.984,"D8-1      ",15]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10650,1,2.943,"D8-1      ",14]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10550,1,2.915,"D8-1      ",13]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",12]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",11]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",10]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",9]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10400,1,2.874,"D8-1      ",8]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10500,1,2.901,"D8-1      ",7]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10500,1,2.901,"D8-1      ",6]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10500,1,2.901,"D8-1      ",5]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10600,1,2.929,"D8-1      ",4]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",3]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",2]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D8-1      ",1]
["安钢      ","碳结中板        ","35mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,11600,1,7.112,"B17-6     ",1]
["安钢      ","碳结中板        ","35mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,11600,1,7.1,"B17-6     ",2]
["安钢      ","碳结中板        ","35mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,11600,1,7.098,"B17-6     ",3]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8900,1,1.844,"D4-3      ",22]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,3.799,"D5-1      ",1]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,3.454,"D4-4      ",4]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"D4-4      ",3]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"D4-4      ",2]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"D4-4      ",1]
["安钢      ","锅炉容器板      ","12mm            ","Q345R           ","切边            ",2500,9050,1,2.193,"C7-4      ",34]
["安钢      ","锅炉容器板      ","12mm            ","Q345R           ","切边            ",2500,12400,1,3.005,"C7-4      ",33]
["安钢      ","锅炉容器板      ","12mm            ","Q345R           ","切边            ",2500,12400,1,3.005,"C7-4      ",32]
["安钢      ","锅炉容器板      ","12mm            ","Q345R           ","切边            ",2500,12300,1,2.981,"C7-4      ",30]
["安钢      ","锅炉容器板      ","12mm            ","Q345R           ","切边            ",2500,12050,1,2.921,"C7-4      ",29]
["安钢      ","锅炉容器板      ","12mm            ","Q345R           ","切边            ",2500,12100,1,2.933,"C7-4      ",28]
["安钢      ","锅炉容器板      ","12mm            ","Q345R           ","切边            ",2500,11000,1,2.666,"C7-4      ",27]
["安钢      ","锅炉容器板      ","12mm            ","Q345R           ","切边            ",2500,11000,1,2.666,"C7-4      ",26]
["安钢      ","锅炉容器板      ","12mm            ","Q345R           ","切边            ",2500,8500,1,2.06,"C7-4      ",21]
["安钢      ","锅炉容器板      ","12mm            ","Q345R           ","切边            ",2500,9000,1,2.181,"C7-4      ",1]
["安钢      ","锅炉板245R      ","24mm            ","Q245R           ","切边            ",2000,11100,1,4.261,"C12-2     ",2]
["安钢      ","锅炉板245R      ","24mm            ","Q245R           ","切边            ",2000,10950,1,4.203,"C12-2     ",1]
["安钢      ","锅炉容器板      ","12mm            ","Q345R           ","切边            ",2500,12000,1,2.908,"C7-4      ",20]
["安钢      ","锅炉容器板      ","12mm            ","Q345R           ","切边            ",2500,12000,1,2.908,"C7-4      ",19]
["安钢      ","锅炉容器板      ","12mm            ","Q345R           ","切边            ",2500,12000,1,2.908,"C7-4      ",18]
["安钢      ","锅炉容器板      ","12mm            ","Q345R           ","切边            ",2500,12000,1,2.908,"C7-4      ",17]
["安钢      ","锅炉容器板      ","12mm            ","Q345R           ","切边            ",2500,12000,1,2.908,"C7-4      ",16]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10400,1,2.155,"B11-1     ",27]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10350,1,2.145,"B11-1     ",26]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10400,1,2.155,"B11-1     ",25]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10150,1,2.103,"B11-1     ",24]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9850,1,2.041,"B11-1     ",23]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10100,1,2.093,"B11-1     ",22]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9800,1,2.031,"B11-1     ",21]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"B11-1     ",20]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D4-3      ",29]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D4-3      ",28]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D4-3      ",27]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D4-3      ",26]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,7100,1,1.561,"B6-1      ",15]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,6500,1,1.429,"B6-1      ",14]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,2.066,"B6-1      ",13]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9700,1,2.132,"B6-1      ",12]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9700,1,2.132,"B6-1      ",11]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9700,1,2.132,"B6-1      ",10]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9700,1,2.132,"B6-1      ",9]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10200,1,2.242,"B6-1      ",8]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9700,1,2.132,"B6-1      ",7]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9700,1,2.132,"B6-1      ",6]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10100,1,2.22,"B6-1      ",5]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,2.176,"B6-1      ",4]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,8500,1,1.868,"B6-1      ",3]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9700,1,2.132,"B6-1      ",2]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,3.419,"B17-1     ",17]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10000,1,3.454,"B17-1     ",16]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2200,9150,1,3.476,"B16-1     ",15]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2200,8600,1,3.267,"B16-1     ",18]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2200,8600,1,3.267,"B16-1     ",17]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2200,8600,1,3.267,"B16-1     ",16]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2200,9250,1,3.514,"B16-1     ",14]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2200,8950,1,3.4,"B16-1     ",13]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2200,9000,1,3.419,"B16-1     ",12]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2200,8600,1,3.267,"B16-1     ",11]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2200,9200,1,3.495,"B16-1     ",10]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2200,8600,1,3.267,"B16-1     ",9]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2200,8600,1,3.267,"B16-1     ",8]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2200,8600,1,3.267,"B16-1     ",7]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2200,8600,1,3.267,"B16-1     ",6]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2200,9300,1,3.533,"B16-1     ",5]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2200,8600,1,3.267,"B16-1     ",4]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2200,8600,1,3.267,"B16-1     ",20]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2200,8600,1,3.267,"B16-1     ",19]
["安钢      ","碳结中板        ","18mm            ","Q235B           ","切边            ",2500,6600,1,2.331,"B15-4     ",9]
["安钢      ","碳结中板        ","18mm            ","Q235B           ","切边            ",2500,7600,1,2.685,"B15-4     ",10]
["安钢      ","碳结中板        ","18mm            ","Q235B           ","切边            ",2500,10700,1,3.78,"B15-4     ",1]
["安钢      ","碳结中板        ","18mm            ","Q235B           ","切边            ",2500,10400,1,3.674,"B15-4     ",2]
["安钢      ","碳结中板        ","18mm            ","Q235B           ","切边            ",2500,10200,1,3.603,"B15-4     ",3]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10350,1,2.145,"D4-3      ",21]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9400,1,1.948,"D4-3      ",20]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.072,"D4-3      ",19]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10150,1,2.103,"D4-3      ",18]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10400,1,2.155,"D4-3      ",17]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10300,1,2.135,"D4-3      ",16]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10350,1,2.145,"D4-3      ",15]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9500,1,1.969,"B11-1     ",4]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"B11-1     ",3]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9200,1,1.907,"B11-1     ",2]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.072,"B11-1     ",1]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"B11-1     ",19]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"B11-1     ",18]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"B11-1     ",17]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"B11-1     ",16]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"B11-1     ",15]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"B11-1     ",14]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"B11-1     ",13]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"B11-1     ",12]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"B11-1     ",11]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"B11-1     ",10]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"B11-1     ",9]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"B11-1     ",8]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"B11-1     ",7]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"B11-1     ",6]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9650,1,2,"B11-1     ",5]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2200,9000,1,3.419,"B16-1     ",3]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2200,8900,1,3.381,"B16-1     ",2]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2200,9000,1,3.419,"B16-1     ",1]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10150,1,3.506,"B17-1     ",5]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,3.385,"B17-1     ",4]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10000,1,3.454,"B17-1     ",3]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9800,1,3.385,"B17-1     ",2]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,3.247,"B17-1     ",1]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,3.419,"B17-1     ",12]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,3.247,"B17-1     ",11]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,3.247,"B17-1     ",10]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,3.247,"B17-1     ",9]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,3.247,"B17-1     ",8]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9850,1,3.402,"B17-1     ",7]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,3.247,"B17-1     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2000,6100,1,1.341,"A2-1      ",4]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10000,1,2.512,"B13-7     ",20]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,2.487,"B13-7     ",19]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10100,1,2.537,"B13-7     ",18]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,2.487,"B13-7     ",17]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10300,1,2.587,"B13-7     ",16]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,2.487,"B13-7     ",15]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,11200,1,2.813,"B13-7     ",26]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,11200,1,2.813,"B13-7     ",25]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10650,1,2.675,"B13-7     ",24]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10400,1,2.612,"B13-7     ",23]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,11400,1,2.864,"B13-7     ",22]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,11200,1,2.813,"B13-7     ",21]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10000,1,2.512,"B13-7     ",14]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10200,1,2.562,"B13-7     ",13]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10150,1,2.55,"B13-7     ",12]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,2.487,"B13-7     ",11]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,2.487,"B13-7     ",10]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,2.487,"B13-7     ",9]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10000,1,2.512,"B13-7     ",8]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,2.487,"B13-7     ",7]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,2.487,"B13-7     ",6]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,2.487,"B13-7     ",5]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10200,1,2.562,"B13-7     ",4]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,2.487,"B13-7     ",3]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,2.487,"B13-7     ",2]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9400,1,2.361,"B13-7     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","85mm            ","Q345B           ","毛边不保性能    ",2460,8000,1,13.131,"A9-4      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","80mm            ","Q345B           ","毛边不保性能    ",2460,10500,1,16.221,"A9-2      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2000,8700,1,1.912,"D2-1      ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2000,10700,1,2.352,"D2-1      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2000,10300,1,2.264,"D2-1      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","90mm            ","Q345B           ","毛边不保性能    ",2470,7200,1,12.564,"D18-7     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","90mm            ","Q345B           ","毛边不保性能    ",2470,7000,1,12.215,"D18-7     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","90mm            ","Q345B           ","毛边不保性能    ",2470,12400,1,21.639,"D18-7     ",1]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10100,1,2.537,"B5-7      ",45]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10600,1,2.663,"B5-7      ",44]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9500,1,2.386,"B5-7      ",43]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10400,1,2.612,"B5-7      ",42]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10600,1,2.663,"B5-7      ",41]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10100,1,2.537,"B5-7      ",40]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10550,1,2.65,"B5-7      ",39]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10450,1,2.625,"B5-7      ",38]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10500,1,2.638,"B5-7      ",37]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10100,1,2.537,"B5-7      ",36]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10600,1,2.663,"B5-7      ",35]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10100,1,2.537,"B5-7      ",34]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10750,1,2.7,"B5-7      ",33]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10100,1,2.537,"B5-7      ",32]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10400,1,2.612,"B5-7      ",31]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10100,1,2.537,"B5-7      ",30]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10400,1,2.612,"B5-7      ",29]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10100,1,2.537,"B5-7      ",28]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10500,1,2.638,"B5-7      ",27]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10000,1,2.512,"B5-7      ",26]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10300,1,2.587,"B5-7      ",25]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10100,1,2.537,"B5-7      ",24]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10750,1,2.7,"B5-7      ",23]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10100,1,2.537,"B5-7      ",22]
["安钢      ","碳结中板        ","16mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,10300,1,2.587,"B5-7      ",21]
["安钢      ","碳结中板        ","20mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,9900,1,3.109,"B4-5      ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8000,1,1.57,"X35-2     ",88]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,9000,1,1.766,"X35-2     ",87]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8400,1,1.649,"X35-2     ",86]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,7400,1,1.452,"X35-2     ",85]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,7400,1,1.452,"X35-2     ",84]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9000,1,2.798,"D6-2      ",49]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9000,1,2.798,"D6-2      ",48]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,8900,1,2.767,"D6-2      ",47]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9200,1,2.86,"D6-2      ",46]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9200,1,2.86,"D6-2      ",45]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9200,1,2.86,"D6-2      ",44]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9000,1,2.798,"D6-2      ",43]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9000,1,2.798,"D6-2      ",42]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,8900,1,2.767,"D6-2      ",41]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,8900,1,2.767,"D6-2      ",40]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,8900,1,2.767,"D6-2      ",39]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,8900,1,2.767,"D6-2      ",38]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9000,1,2.798,"D6-2      ",37]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9000,1,2.798,"D6-2      ",36]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9000,1,2.798,"D6-2      ",35]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9000,1,2.798,"D6-2      ",34]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9000,1,2.798,"D6-2      ",33]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9400,1,2.922,"D6-2      ",32]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9050,1,2.813,"D6-2      ",31]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9350,1,2.907,"D6-2      ",30]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9400,1,2.922,"D6-2      ",29]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9150,1,2.844,"D6-2      ",28]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9400,1,2.922,"D6-2      ",27]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9500,1,2.953,"D6-2      ",26]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9450,1,2.938,"D6-2      ",25]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9250,1,2.875,"D6-2      ",24]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9100,1,2.829,"D6-2      ",23]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9200,1,2.86,"D6-2      ",22]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D4-3      ",14]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D4-3      ",13]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D4-3      ",12]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"D4-3      ",11]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10050,1,2.083,"D4-3      ",10]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9600,1,1.99,"D4-3      ",9]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D4-3      ",8]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D4-3      ",7]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10500,1,2.176,"D4-3      ",6]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D4-3      ",5]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10200,1,2.114,"D4-3      ",4]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D4-3      ",3]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10050,1,2.083,"D4-3      ",2]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10150,1,2.103,"D4-3      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,10000,1,1.963,"X35-2     ",27]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11700,1,2.296,"X35-2     ",26]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11000,1,2.159,"X35-2     ",25]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11700,1,2.296,"X35-2     ",24]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,9400,1,1.845,"X35-2     ",23]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11700,1,2.296,"X35-2     ",22]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11700,1,2.296,"X35-2     ",21]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11700,1,2.296,"X35-2     ",20]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11700,1,2.296,"X35-2     ",19]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8700,1,1.707,"X35-2     ",83]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8700,1,1.707,"X35-2     ",82]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X35-2     ",81]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X35-2     ",80]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8700,1,1.707,"X35-2     ",79]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8700,1,1.707,"X35-2     ",78]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X35-2     ",77]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X35-2     ",76]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X35-2     ",75]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,9200,1,1.806,"X35-2     ",74]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X35-2     ",73]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X35-2     ",72]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X35-2     ",71]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12000,1,2.355,"X35-2     ",70]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X35-2     ",69]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,7800,1,1.531,"X35-2     ",68]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X35-2     ",67]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X35-2     ",66]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X35-2     ",65]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8600,1,1.688,"X35-2     ",64]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8600,1,1.688,"X35-2     ",63]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X35-2     ",62]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X35-2     ",61]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,7800,1,1.531,"X35-2     ",60]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12200,1,2.394,"X35-2     ",59]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12400,1,2.434,"X35-2     ",58]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X35-2     ",57]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12000,1,2.355,"X35-2     ",56]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8800,1,1.727,"X35-2     ",55]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8300,1,1.629,"X35-2     ",54]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12000,1,2.355,"X35-2     ",53]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12400,1,2.434,"X35-2     ",52]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12200,1,2.394,"X35-2     ",51]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X35-2     ",50]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11900,1,2.335,"X35-2     ",49]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X35-2     ",48]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12000,1,2.355,"X35-2     ",47]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X35-2     ",46]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X35-2     ",45]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11900,1,2.335,"X35-2     ",44]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12400,1,2.434,"X35-2     ",43]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12300,1,2.414,"X35-2     ",42]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12300,1,2.414,"X35-2     ",41]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,6500,1,1.276,"X35-2     ",40]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11500,1,2.257,"X35-2     ",39]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12400,1,2.434,"X35-2     ",38]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X35-2     ",37]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11700,1,2.296,"X35-2     ",36]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11800,1,2.316,"X35-2     ",35]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8500,1,1.668,"X35-2     ",34]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X35-2     ",33]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X35-2     ",32]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X35-2     ",31]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8500,1,1.668,"X35-2     ",30]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X35-2     ",29]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11300,1,2.218,"X35-2     ",28]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10000,1,4.906,"D11-9     ",32]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10000,1,4.906,"D11-9     ",31]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10600,1,5.201,"D11-9     ",30]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10300,1,5.053,"D11-9     ",29]
["安钢      ","碳结中板        ","35mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,11350,1,7.16,"B17-6     ",4]
["安钢      ","碳结中板        ","35mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2200,11350,1,7.15,"B17-6     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11400,1,2.237,"X35-2     ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11400,1,2.237,"X35-2     ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11400,1,2.237,"X35-2     ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,10400,1,2.041,"X35-2     ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8600,1,1.688,"X35-2     ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11400,1,2.237,"X35-2     ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,10400,1,2.041,"X35-2     ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11400,1,2.237,"X35-2     ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11500,1,2.257,"X35-2     ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11400,1,2.237,"X35-2     ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11400,1,2.237,"X35-2     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11400,1,2.237,"X35-2     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11400,1,2.237,"X35-2     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8800,1,1.727,"X35-2     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11500,1,2.257,"X35-2     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11400,1,2.237,"X35-2     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11500,1,2.257,"X35-2     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11400,1,2.237,"X35-2     ",1]
["安钢      ","锅炉板245R      ","22mm            ","Q245R           ","切边            ",2000,6300,1,2.221,"C18-8     ",2]
["安钢      ","锅炉板245R      ","22mm            ","Q245R           ","切边            ",2000,7000,1,2.467,"C18-8     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,9800,1,7.25,"D9-2      ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,9400,1,6.954,"D9-2      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","38mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,9400,1,6.954,"D9-2      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10200,1,5.004,"D11-9     ",28]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10200,1,5.004,"D11-9     ",27]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10900,1,5.348,"D11-9     ",26]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10200,1,5.004,"D11-9     ",25]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10200,1,5.004,"D11-9     ",24]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10200,1,5.004,"D11-9     ",23]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10200,1,5.004,"D11-9     ",22]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10200,1,5.004,"D11-9     ",21]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10200,1,5.004,"D11-9     ",20]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10700,1,5.25,"D11-9     ",19]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10200,1,5.004,"D11-9     ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10200,1,5.004,"D11-9     ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10000,1,4.906,"D11-9     ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10000,1,4.906,"D11-9     ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10200,1,5.004,"D11-9     ",14]
["安钢      ","锅炉容器板      ","12mm            ","Q345R           ","切边            ",2000,6600,1,1.28,"C1-5      ",3]
["安钢      ","锅炉容器板      ","12mm            ","Q345R           ","切边            ",2000,7600,1,1.474,"C1-5      ",2]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10200,1,2.818,"D4-6      ",20]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8700,1,4.268,"D11-10    ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8700,1,4.268,"D11-10    ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12400,1,6.084,"D11-10    ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8300,1,4.072,"D11-10    ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8800,1,4.318,"D11-10    ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8700,1,4.268,"D11-10    ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10200,1,5.004,"D11-9     ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10200,1,5.004,"D11-9     ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10200,1,5.004,"D11-9     ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10200,1,5.004,"D11-9     ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10500,1,5.152,"D11-9     ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10200,1,5.004,"D11-9     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10200,1,5.004,"D11-9     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10200,1,5.004,"D11-9     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10200,1,5.004,"D11-9     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10200,1,5.004,"D11-9     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8700,1,4.268,"D11-10    ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8700,1,4.268,"D11-10    ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12400,1,6.084,"D11-10    ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12300,1,6.035,"D11-10    ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,8500,1,6.619,"D16-7     ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,8500,1,6.619,"D16-7     ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,9.656,"D16-7     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,8.691,"D18-2     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,8.691,"D18-2     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8700,1,4.268,"A17-7     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12400,1,6.084,"A17-7     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12400,1,6.084,"A17-7     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","12mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,6100,1,1.437,"A17-2     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","12mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,6100,1,1.437,"A17-2     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,10000,1,7.787,"D16-7     ",7]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.072,"D3-1      ",22]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D3-1      ",21]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10300,1,2.135,"D3-1      ",20]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9750,1,2.021,"D3-1      ",19]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D3-1      ",18]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D3-1      ",17]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D3-1      ",16]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D3-1      ",15]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D3-1      ",14]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9800,1,2.031,"D3-1      ",13]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9350,1,1.938,"D3-1      ",12]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D3-1      ",11]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D3-1      ",10]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9900,1,2.052,"D3-1      ",9]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9550,1,1.979,"D3-1      ",8]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10100,1,2.093,"D3-1      ",7]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10050,1,2.083,"D3-1      ",6]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D3-1      ",5]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9800,1,2.031,"D3-1      ",4]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D3-1      ",3]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9950,1,2.062,"D3-1      ",2]
["安钢      ","高强度钢板      ","12mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,2.01,"D3-1      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,10900,1,7.639,"D18-2     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11200,1,7.849,"D18-2     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11700,1,8.2,"D18-2     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11700,1,8.2,"D18-2     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11500,1,8.06,"D18-2     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11500,1,8.06,"D18-2     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,12400,1,9.617,"D16-7     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,12300,1,9.54,"D16-7     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12000,1,9.345,"D16-7     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,12400,1,9.617,"D16-7     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,9.656,"D16-7     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,9.656,"D16-7     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,9.656,"A13-1     ",35]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12100,1,9.423,"A13-1     ",34]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12100,1,9.423,"A13-1     ",33]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,9.656,"A13-1     ",32]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,9.656,"A13-1     ",31]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11100,1,8.609,"A13-1     ",30]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11100,1,8.609,"A13-1     ",29]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12000,1,9.345,"A13-1     ",28]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12000,1,9.345,"A13-1     ",27]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12300,1,9.578,"A13-1     ",26]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12100,1,9.423,"A13-1     ",25]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12200,1,9.5,"A13-1     ",24]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12300,1,9.578,"A13-1     ",23]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11900,1,9.267,"A13-1     ",22]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12300,1,9.578,"A13-1     ",21]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11900,1,9.267,"A13-1     ",20]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12300,1,9.578,"A13-1     ",19]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12300,1,9.578,"A13-1     ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12300,1,9.578,"A13-1     ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12200,1,9.5,"A13-1     ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11700,1,9.111,"A13-1     ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12200,1,9.5,"A13-1     ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,9.656,"A13-1     ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12200,1,9.5,"A13-1     ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,10200,1,7.149,"A12-4     ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11600,1,8.13,"A12-4     ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11000,1,7.709,"A12-4     ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,10700,1,7.499,"A12-4     ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11700,1,8.2,"A12-4     ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11000,1,7.709,"A12-4     ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11000,1,7.709,"A12-4     ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11400,1,7.768,"A10-7     ",38]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11800,1,8.04,"A10-7     ",37]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11600,1,7.904,"A10-7     ",36]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11800,1,8.04,"A10-7     ",35]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11600,1,7.904,"A10-7     ",34]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12200,1,8.313,"A10-7     ",33]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"A6-2      ",2]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9800,1,1.692,"A6-2      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,10700,1,7.291,"A10-7     ",32]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11700,1,7.972,"A10-7     ",31]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11600,1,7.904,"A10-7     ",30]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11700,1,7.972,"A10-7     ",29]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11700,1,7.972,"A10-7     ",28]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11800,1,8.04,"A10-7     ",27]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11800,1,8.04,"A10-7     ",26]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11600,1,7.904,"A10-7     ",25]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11600,1,7.904,"A10-7     ",24]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11500,1,7.836,"A10-7     ",23]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12000,1,8.177,"A10-7     ",22]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11500,1,7.836,"A10-7     ",21]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,10750,1,7.325,"A10-7     ",20]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11500,1,8.06,"D12-9     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11500,1,8.06,"D12-9     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11500,1,8.06,"D12-9     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11300,1,7.92,"D12-9     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11500,1,8.06,"D12-9     ",1]
["安钢      ","锅炉容器板      ","12mm            ","Q345R           ","切边            ",2000,10100,1,1.958,"C1-5      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11400,1,7.768,"A10-7     ",19]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12200,1,8.313,"A10-7     ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11900,1,8.108,"A10-7     ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11900,1,8.108,"A10-7     ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11500,1,7.836,"A10-7     ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11800,1,8.04,"A10-7     ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2000,6400,1,1.407,"A2-1      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2000,7000,1,1.539,"A2-1      ",1]
["安钢      ","锅炉板245R      ","18mm            ","Q245R           ","切边            ",2200,7700,1,2.453,"C8-1      ",1]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9800,1,1.692,"D2-5      ",41]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9800,1,1.692,"D2-5      ",40]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9800,1,1.692,"D2-5      ",39]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9800,1,1.692,"D2-5      ",38]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9800,1,1.692,"D2-5      ",37]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9800,1,1.692,"D2-5      ",36]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9800,1,1.692,"D2-5      ",35]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9800,1,1.692,"D2-5      ",34]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9800,1,1.692,"D2-5      ",33]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"D10-7     ",29]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8200,1,2.832,"D10-7     ",28]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8550,1,2.953,"D10-7     ",27]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8400,1,2.901,"D10-7     ",26]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8300,1,2.867,"D10-7     ",25]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8500,1,2.936,"D10-7     ",24]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8200,1,2.832,"D10-7     ",23]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8550,1,2.953,"D10-7     ",22]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8350,1,2.884,"D10-7     ",21]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8400,1,2.901,"D10-7     ",20]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"D10-7     ",19]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"D10-7     ",18]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"D10-7     ",17]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"D10-7     ",16]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"D10-7     ",15]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7900,1,2.729,"D10-7     ",14]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8100,1,2.798,"D10-7     ",13]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8250,1,2.85,"D10-7     ",12]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8450,1,2.919,"D10-7     ",11]
["安钢      ","锅炉板245R      ","18mm            ","Q245R           ","切边            ",2200,7600,1,2.422,"C8-1      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10150,1,3.155,"D6-2      ",21]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9700,1,3.015,"D6-2      ",20]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9700,1,3.015,"D6-2      ",19]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9700,1,3.015,"D6-2      ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9700,1,3.015,"D6-2      ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9700,1,3.015,"D6-2      ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9700,1,3.015,"D6-2      ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9700,1,3.015,"D6-2      ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9700,1,3.015,"D6-2      ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10100,1,3.14,"D6-2      ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10050,1,3.124,"D6-2      ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10200,1,3.171,"D6-2      ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10000,1,3.109,"D6-2      ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10050,1,3.124,"D6-2      ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10200,1,3.171,"D6-2      ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10200,1,3.171,"D6-2      ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9700,1,3.015,"D6-2      ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,12000,1,3.73,"D6-2      ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,6900,1,2.145,"D6-2      ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,10200,1,3.171,"D6-2      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9700,1,3.015,"D6-2      ",1]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10200,1,1.762,"D2-5      ",32]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9500,1,1.641,"D2-5      ",31]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9800,1,1.692,"D2-5      ",30]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10250,1,1.77,"D2-5      ",29]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9800,1,1.692,"D2-5      ",28]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9500,1,1.641,"D2-5      ",27]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"D2-5      ",26]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10200,1,1.762,"D2-5      ",25]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10200,1,1.762,"D2-5      ",24]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9800,1,1.692,"D2-5      ",23]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9400,1,1.623,"D2-5      ",22]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8400,1,2.901,"D10-7     ",5]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,7600,1,2.625,"D10-7     ",4]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8450,1,2.919,"D10-7     ",3]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8450,1,2.919,"D10-7     ",2]
["安钢      ","高强度钢板      ","20mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8500,1,2.936,"D10-7     ",1]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D4-6      ",19]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D4-6      ",18]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D4-6      ",17]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D4-6      ",16]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D4-6      ",15]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10450,1,2.888,"D4-6      ",14]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10400,1,2.874,"D4-6      ",13]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10700,1,2.957,"D4-6      ",12]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10500,1,2.901,"D4-6      ",11]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10400,1,2.874,"D4-6      ",10]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10400,1,2.874,"D4-6      ",9]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D4-6      ",8]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D4-6      ",7]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D4-6      ",6]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D4-6      ",5]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D4-6      ",4]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,2.763,"D4-6      ",3]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9650,1,1.667,"D2-5      ",21]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9800,1,1.692,"D2-5      ",20]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9950,1,1.718,"D2-5      ",19]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9800,1,1.692,"D2-5      ",18]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9900,1,1.71,"D2-5      ",17]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10100,1,1.744,"D2-5      ",16]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10250,1,1.77,"D2-5      ",15]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9450,1,1.632,"D2-5      ",14]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9900,1,1.71,"D2-5      ",13]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9300,1,1.606,"D2-5      ",12]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,1.675,"D2-5      ",11]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10200,1,1.762,"D2-5      ",10]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10100,1,1.744,"D2-5      ",9]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9800,1,1.692,"D2-5      ",8]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9300,1,1.606,"D2-5      ",7]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9700,1,1.675,"D2-5      ",6]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9900,1,1.71,"D2-5      ",5]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10200,1,1.762,"D2-5      ",4]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9300,1,1.606,"D2-5      ",3]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10000,1,1.727,"D2-5      ",2]
["安钢      ","高强度钢板      ","10mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,9400,1,1.623,"D2-5      ",1]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10350,1,2.86,"D4-6      ",2]
["安钢      ","高强度钢板      ","16mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,10500,1,2.901,"D4-6      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","24mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,11600,1,4.931,"A5-2      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10400,1,6.763,"A13-8     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10300,1,6.671,"A13-8     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,11200,1,6.818,"A6-3      ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,11200,1,6.812,"A6-3      ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,11300,1,6.809,"A6-3      ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,11400,1,6.825,"A6-3      ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,11200,1,6.791,"A6-3      ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,11300,1,6.824,"A6-3      ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,11300,1,6.844,"A6-3      ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,11200,1,6.809,"A6-3      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,11250,1,6.775,"A6-3      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,9100,1,5.956,"A13-8     ",8]
["安钢      ","碳结中板        ","14mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,6600,1,1.451,"B6-1      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","30mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,11700,1,6.274,"D14-2     ",21]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2000,10400,1,6.651,"D18-10    ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","30mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10000,1,5.351,"D14-2     ",20]
["安钢      ","低合金中板      ","30mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10200,1,5.431,"D14-2     ",19]
["安钢      ","低合金中板      ","30mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10100,1,5.398,"D14-2     ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","30mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,7650,1,4.131,"D14-2     ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","30mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,11600,1,6.206,"D14-2     ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","30mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,11600,1,6.236,"D14-2     ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","30mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10000,1,5.369,"D14-2     ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","30mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10200,1,5.455,"D14-2     ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","30mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10100,1,5.423,"D14-2     ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2000,10100,1,6.669,"D18-10    ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2000,10100,1,6.7,"D18-10    ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2000,10200,1,6.738,"D18-10    ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2000,10100,1,6.675,"D18-10    ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2000,10100,1,6.706,"D18-10    ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2000,10100,1,6.676,"D18-10    ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10600,1,6.806,"D16-6     ",20]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10350,1,6.694,"D16-6     ",19]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10250,1,6.691,"D16-6     ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10500,1,6.83,"D16-6     ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10450,1,6.788,"D16-6     ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10450,1,6.793,"D16-6     ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10400,1,6.736,"D16-6     ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10300,1,6.687,"D16-6     ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2000,10100,1,6.675,"D18-10    ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2000,10000,1,6.605,"D18-10    ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2000,10200,1,6.773,"D18-10    ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2000,10100,1,6.7,"D18-10    ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2000,10300,1,6.801,"A11-7     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10350,1,6.75,"A13-8     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10300,1,6.691,"A13-8     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10550,1,6.792,"A13-8     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10500,1,6.805,"A13-8     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10200,1,6.625,"A13-8     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2000,10350,1,6.725,"D18-10    ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2000,10500,1,6.756,"D18-10    ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2000,10500,1,6.758,"D18-10    ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2000,10400,1,6.744,"D18-10    ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2000,10650,1,6.862,"D18-10    ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2000,10600,1,6.866,"D18-10    ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10800,1,6.868,"D16-6     ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10650,1,6.825,"D16-6     ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10800,1,6.931,"D16-6     ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10600,1,6.795,"D16-6     ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10650,1,6.831,"D16-6     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10700,1,6.845,"D16-6     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10800,1,6.887,"D16-6     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10750,1,6.881,"D16-6     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10600,1,6.791,"D16-6     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10500,1,6.792,"D16-6     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10600,1,6.789,"D16-6     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10600,1,6.806,"D16-6     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,11400,1,6.893,"D18-9     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,11300,1,6.835,"D18-9     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12200,1,8.075,"D10-6     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12000,1,7.943,"D10-6     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,9000,1,1.766,"X22-1     ",41]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12000,1,2.355,"X22-1     ",40]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12000,1,2.355,"X22-1     ",39]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8100,1,1.59,"X22-1     ",38]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,12000,1,7.911,"A11-3     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,12100,1,7.977,"A11-3     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,12200,1,8.043,"A11-3     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,9800,1,6.461,"A11-3     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,12200,1,8.043,"A11-3     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,9800,1,6.461,"A11-3     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,10700,1,7.469,"A12-4     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11100,1,7.748,"A12-4     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,10700,1,7.469,"A12-4     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11800,1,8.237,"A12-4     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11300,1,7.888,"A12-4     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11200,1,7.818,"A12-4     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12000,1,7.943,"D10-6     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11900,1,7.877,"D10-6     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12000,1,7.943,"D10-6     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12000,1,7.943,"D10-6     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,6300,1,1.236,"X22-1     ",37]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X22-1     ",36]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X22-1     ",35]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,6300,1,1.236,"X22-1     ",34]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X22-1     ",33]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12000,1,2.355,"X22-1     ",32]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X22-1     ",31]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X22-1     ",30]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X22-1     ",29]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,7500,1,1.472,"X22-1     ",28]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,7500,1,1.472,"X22-1     ",27]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12000,1,2.355,"X22-1     ",26]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8300,1,1.629,"X22-1     ",25]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X22-1     ",24]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8300,1,1.629,"X22-1     ",23]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12000,1,2.355,"X22-1     ",22]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12400,1,2.434,"X22-1     ",21]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12000,1,2.355,"X22-1     ",20]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345C           ","毛边保性能      ",2250,10000,1,3.533,"A8-6      ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345C           ","毛边保性能      ",2250,10100,1,3.568,"A8-6      ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345C           ","毛边保性能      ",2250,10000,1,3.533,"A8-6      ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345C           ","毛边保性能      ",2250,10100,1,3.568,"A8-6      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","20mm            ","Q345C           ","毛边保性能      ",2250,10000,1,3.533,"A8-6      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,10000,1,6.98,"D15-7     ",38]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,10000,1,6.98,"D15-7     ",37]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11000,1,7.678,"D15-7     ",36]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11000,1,7.678,"D15-7     ",35]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11500,1,8.027,"D15-7     ",34]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11500,1,8.027,"D15-7     ",33]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,10400,1,7.259,"D15-7     ",32]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11500,1,8.027,"D15-7     ",31]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11600,1,8.097,"D15-7     ",30]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11500,1,8.027,"D15-7     ",29]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,8100,1,3.974,"D11-9     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10200,1,5.004,"D11-9     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","切边            ",2500,10300,1,5.053,"D11-9     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12400,1,2.434,"X22-1     ",19]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X22-1     ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X22-1     ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X22-1     ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12000,1,2.355,"X22-1     ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8000,1,1.57,"X22-1     ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,7800,1,1.531,"X22-1     ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X22-1     ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X22-1     ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2300,10400,1,4.844,"D11-6     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2300,10400,1,4.819,"D11-6     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2300,10550,1,4.918,"D11-6     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9700,1,5.725,"D15-10    ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9950,1,5.863,"D15-10    ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9800,1,5.778,"D15-10    ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9800,1,5.813,"D15-10    ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9800,1,5.768,"D15-10    ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9700,1,5.756,"D15-10    ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9800,1,5.799,"D15-10    ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9750,1,5.744,"D15-10    ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9700,1,5.677,"D15-10    ",10]
["安钢      ","高强度钢板      ","18mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,8700,1,2.704,"D7-1      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,7500,1,1.472,"X22-1     ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,7500,1,1.472,"X22-1     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12000,1,2.355,"X22-1     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X22-1     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X22-1     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X22-1     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X22-1     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X22-1     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,9000,1,1.766,"X22-1     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9700,1,5.785,"D15-10    ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9700,1,5.763,"D15-10    ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9700,1,5.775,"D15-10    ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9700,1,5.781,"D15-10    ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9600,1,5.695,"D15-10    ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9700,1,5.725,"D15-10    ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9900,1,5.869,"D15-10    ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9850,1,5.85,"D15-10    ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9800,1,5.783,"D15-10    ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9550,1,5.774,"D12-7     ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9450,1,5.688,"D12-7     ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9600,1,5.78,"D12-7     ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10900,1,4.88,"D12-6     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","25mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10900,1,4.88,"D12-6     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12000,1,8.41,"A12-4     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,8.691,"A12-4     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X36       ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X36       ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X36       ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,9000,1,1.766,"X36       ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8500,1,1.668,"X36       ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X36       ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X36       ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,9000,1,1.766,"X36       ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,8800,1,1.727,"X36       ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X36       ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X36       ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X36       ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X36       ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X36       ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12400,1,2.434,"X36       ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,9000,1,1.766,"X36       ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,9000,1,1.766,"X36       ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X36       ",21]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11000,1,2.159,"X36       ",20]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,12100,1,2.375,"X36       ",19]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,11000,1,2.159,"X36       ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,10550,1,7.189,"A10-7     ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,10700,1,7.291,"A10-7     ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","10mm            ","Q345E           ","切边            ",2500,6700,1,1.315,"X36       ",22]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11400,1,7.99,"D15-7     ",28]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11400,1,7.99,"D15-7     ",27]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11300,1,7.92,"D15-7     ",26]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11400,1,7.99,"D15-7     ",25]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11200,1,7.849,"D15-7     ",24]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11300,1,7.92,"D15-7     ",23]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,9600,1,6.728,"D15-7     ",22]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,9800,1,6.868,"D15-7     ",21]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,8.691,"D15-7     ",20]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,8.691,"D15-7     ",19]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9500,1,5.755,"D12-7     ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9450,1,5.769,"D12-7     ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9350,1,5.78,"D12-7     ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9500,1,5.762,"D12-7     ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9500,1,5.788,"D12-7     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9600,1,5.813,"D12-7     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9500,1,5.763,"D12-7     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9500,1,5.788,"D12-7     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9600,1,5.787,"D12-7     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9500,1,5.753,"D12-7     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9550,1,5.756,"D12-7     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2100,9600,1,5.781,"D12-7     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","30mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10900,1,5.763,"D14-2     ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","30mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10900,1,5.793,"D14-2     ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","30mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10900,1,5.8,"D14-2     ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","30mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10800,1,5.744,"D14-2     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","30mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10850,1,5.781,"D14-2     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","30mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10950,1,5.786,"D14-2     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","30mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,11000,1,5.783,"D14-2     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","30mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10900,1,5.79,"D14-2     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","30mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10950,1,5.793,"D14-2     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","30mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10900,1,5.805,"D14-2     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","30mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2200,10950,1,5.788,"D14-2     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11800,1,8.27,"D15-7     ",18]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11800,1,8.27,"D15-7     ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11300,1,7.92,"D15-7     ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11300,1,7.92,"D15-7     ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11200,1,7.849,"D15-7     ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11200,1,7.849,"D15-7     ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12350,1,8.655,"D15-7     ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11200,1,7.849,"D15-7     ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11200,1,7.849,"D15-7     ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11200,1,7.849,"D15-7     ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11200,1,7.849,"D15-7     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11200,1,7.849,"D15-7     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345B           ","切边            ",2000,6300,1,1.385,"A2-1      ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11700,1,7.972,"A10-7     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11700,1,7.972,"A10-7     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11700,1,7.972,"A10-7     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11700,1,7.972,"A10-7     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11000,1,7.495,"A10-7     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11700,1,7.972,"A10-7     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11500,1,7.836,"A10-7     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11300,1,7.7,"A10-7     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,7000,1,5.451,"A13-1     ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,10100,1,7.865,"A13-1     ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12300,1,9.578,"A13-1     ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11900,1,9.267,"A13-1     ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,8500,1,6.619,"A13-1     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11900,1,9.267,"A13-1     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12000,1,9.345,"A13-1     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,9.656,"A13-1     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12200,1,9.5,"A13-1     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12100,1,9.423,"A13-1     ",1]
["安钢      ","高强度钢板      ","22mm            ","Q420C           ","切边            ",2200,11600,1,4.407,"C10-5     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345B           ","切边            ",2200,9000,1,2.798,"D7-9      ",1]
["安钢      ","高强度钢板      ","25mm            ","Q420C           ","毛边保性能      ",2200,11000,1,4.876,"B16-5     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345C           ","毛边保性能      ",2100,9500,1,5.74,"D12-3     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345B           ","毛边保性能      ",2470,12200,1,8.043,"A14-4     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,7000,1,2.176,"A5-8      ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9300,1,2.891,"A5-8      ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9300,1,2.891,"A5-8      ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9300,1,2.891,"A5-8      ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9300,1,2.891,"A5-8      ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9300,1,2.891,"A5-8      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","18mm            ","Q345D           ","切边            ",2200,9300,1,2.891,"A5-8      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11500,1,8.027,"D15-7     ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11500,1,8.027,"D15-7     ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11900,1,8.306,"D15-7     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11700,1,8.167,"D15-7     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11700,1,8.167,"D15-7     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,11200,1,7.818,"D15-7     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2500,12200,1,8.14,"D12-10    ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","100mm           ","Q345B           ","毛边不保性能    ",2480,12200,1,23.751,"D13-3     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","100mm           ","Q345B           ","毛边不保性能    ",2480,12400,1,24.14,"D13-3     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,9.656,"D13-10    ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11800,1,9.189,"D13-10    ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12400,1,9.656,"D13-10    ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,12400,1,9.617,"D13-10    ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12200,1,9.5,"D13-10    ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12200,1,9.5,"D13-10    ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,12200,1,9.462,"D13-10    ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2470,12200,1,9.462,"D13-10    ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10100,1,2.442,"A3-6      ",16]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,9600,1,2.321,"A3-6      ",15]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,9000,1,2.176,"A3-6      ",14]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A3-6      ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","36mm            ","Q345C           ","毛边保性能      ",2200,10300,1,6.58,"D13-5     ",1]
["安钢      ","碳结中板        ","35mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2100,9800,1,5.795,"B16-7     ",19]
["安钢      ","碳结中板        ","35mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2100,9800,1,5.782,"B16-7     ",18]
["安钢      ","碳结中板        ","35mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2100,9750,1,5.807,"B16-7     ",17]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A3-6      ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A3-6      ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A3-6      ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A3-6      ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"A3-6      ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,9900,1,2.394,"A3-6      ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10100,1,2.442,"A3-6      ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,9700,1,2.345,"A3-6      ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,9550,1,2.309,"A3-6      ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,9900,1,2.394,"A3-6      ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,9550,1,2.309,"A3-6      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,8700,1,2.103,"A3-6      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"D1-9      ",10]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10300,1,2.49,"D1-9      ",9]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,9500,1,2.297,"D1-9      ",8]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"D1-9      ",7]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,10000,1,2.418,"D1-9      ",6]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"D1-9      ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,9600,1,2.321,"D1-9      ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,9000,1,2.176,"D1-9      ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,9450,1,2.285,"D1-9      ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2200,9800,1,2.369,"D1-9      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2000,9700,1,2.132,"D2-1      ",5]
["安钢      ","低合金中板      ","14mm            ","Q345C           ","切边            ",2000,8150,1,1.791,"D2-1      ",4]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,8100,1,2.798,"B17-1     ",15]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,7000,1,2.418,"B17-1     ",14]
["安钢      ","碳结中板        ","22mm            ","Q235B           ","切边            ",2000,8900,1,3.074,"B17-1     ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345B           ","毛边保性能      ",2490,12400,1,8.241,"D12-4     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345B           ","毛边保性能      ",2490,12400,1,8.241,"D12-4     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","34mm            ","Q345B           ","毛边保性能      ",2490,12200,1,8.108,"D12-4     ",2]
["安钢      ","碳结中板        ","35mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2100,9800,1,5.803,"B16-7     ",15]
["安钢      ","碳结中板        ","35mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2100,9700,1,5.756,"B16-7     ",14]
["安钢      ","碳结中板        ","35mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2100,9750,1,5.768,"B16-7     ",13]
["安钢      ","碳结中板        ","35mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2100,9850,1,5.813,"B16-7     ",12]
["安钢      ","碳结中板        ","35mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2100,9800,1,5.813,"B16-7     ",11]
["安钢      ","碳结中板        ","35mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2100,9600,1,5.713,"B16-7     ",10]
["安钢      ","碳结中板        ","35mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2100,9550,1,5.668,"B16-7     ",9]
["安钢      ","碳结中板        ","35mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2100,9700,1,5.762,"B16-7     ",8]
["安钢      ","碳结中板        ","35mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2100,9700,1,5.781,"B16-7     ",7]
["安钢      ","碳结中板        ","35mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2100,9800,1,5.832,"B16-7     ",6]
["安钢      ","碳结中板        ","35mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2100,9800,1,5.816,"B16-7     ",5]
["安钢      ","碳结中板        ","35mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2100,9800,1,5.794,"B16-7     ",4]
["安钢      ","碳结中板        ","35mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2100,9800,1,5.716,"B16-7     ",16]
["安钢      ","碳结中板        ","35mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2100,9850,1,5.838,"B16-7     ",3]
["安钢      ","碳结中板        ","35mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2100,9750,1,5.8,"B16-7     ",2]
["安钢      ","碳结中板        ","35mm            ","Q235B           ","毛边保性能      ",2100,9800,1,5.833,"B16-7     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","120mm           ","Q345B           ","毛边不保性能    ",2480,9800,1,22.894,"A11-5     ",4]
["安钢      ","低合金中板      ","120mm           ","Q345B           ","毛边不保性能    ",2460,10600,1,24.564,"A11-5     ",3]
["安钢      ","低合金中板      ","100mm           ","Q345B           ","毛边不保性能    ",2460,12300,1,23.753,"A10-4     ",2]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11500,1,7.836,"A10-7     ",13]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11500,1,7.836,"A10-7     ",12]
["安钢      ","低合金中板      ","35mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,11600,1,7.904,"A10-7     ",11]
["安钢      ","低合金中板      ","40mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",2480,12200,1,9.5,"A13-1     ",11]
["安钢      ","锅炉容器板      ","14mm            ","Q345R           ","切边            ",2000,7200,1,1.622,"C8-4      ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","120mm           ","Q345B           ","毛边不保性能    ",2470,10600,1,24.663,"A11-5     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","120mm           ","Q345B           ","毛边不保性能    ",2480,10500,1,24.53,"A11-5     ",2]
["安钢      ","锅炉容器板      ","14mm            ","Q345R           ","切边            ",2200,12700,1,3.147,"B5-6      ",1]
["安钢      ","碳结中板        ","110mm           ","Q235B           ","毛边不保性能    ",2460,11300,1,24.004,"B16-4     ",1]
["安钢      ","低合金中板      ","50mm            ","Q345D           ","毛边保性能      ",280,5200,1,0.571,"G2-1      ",1]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}